韶环始审〔2021〕2号

韶关市生态环境局关于凯荣德（韶关）玻璃纤维有限公司年产1.58亿米电子级玻璃纤维布建设项目环境影响报告表的审批意见

凯荣德（韶关）玻璃纤维有限公司：

你公司报送的《年产1.58亿米电子级玻璃纤维布建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审核，现批复如下：

项目概况：凯荣德（韶关）玻璃纤维有限公司拟投资42000万元，选址于始兴县产业转移工业园马市产业集聚地江茂源二期东侧地块（地理坐标为E：114°09′30.024″，N：25°01′12.504″）建设年产1.58亿米电子级玻璃纤维布项目。项目占地面积为50000平方米，建设内容主要包括新建成品联合车间、原料仓库、织布联合车间1、织布织造车间2、化学品库、机修房、锅炉房、污水处理站、危废仓、空压机房及配电房等，宿舍楼和天然气站依托忠信世纪电子材料（始兴）有限公司现有建筑。主要原辅材料包括玻璃纱、聚乙烯醇PVA、聚乙二醇PEG、冰醋酸、硅烷偶联剂；其工艺流程为：原料（电子级玻璃纤维原纱、PVA、PEG）→整浆→并经→穿综→织造→预脱浆→热脱浆→表面处理→验布→成品。项目拟劳动定员400人，每天三班生产，每班8小时工作制，年工作360天。

二、建设单位在认真贯彻执行环保相关法规政策，落实好《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，同意该项目申报建设。

三、项目运营期产生的废水经厂区内污水处理站处理后排入马市工业集聚地污水处理厂处理达标后排放，不另行安排废水总量控制指标。废气总量控制指标中颗粒物：4.444t/a，SO2:：2.693t/a，NOX：25.167t/a，VOCs：7.47t/a。

四、项目在建设施工过程中，应切实加强生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。项目施工期主要建设内容为厂房建设、生产设备的安装与调试，应按《报告表》要求认真落实好建设施工阶段施工扬尘、废水、噪声、固体废物的各项环保措施，以最大限度降低施工期对周边环境的影响。

五、项目在运营过程中，应按环保相关规定及《报告表》要求切实加强生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。

1.项目运营期废气主要为燃气锅炉烟气、预脱浆燃烧废气、热脱浆燃烧废气及表面处理废气。燃气锅炉烟气按环保相关要求经锅炉房36米高排气筒1#排放；预脱浆工序产生的废气进入废气焚烧炉，利用天然气在约700℃下二次燃烧后经15米高排气筒2#～5#排放；热脱浆工序产生的废气经15米高排气筒6#～9#排放；表面处理废气收集后经“水喷淋+UV光解”处理后经15米高排气筒10#排放。锅炉烟气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉限值；预脱浆烟气、热脱浆烟气、表面处理废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业窑炉大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中排放限值要求，VOCs有组织排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段限值，无组织排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A限值要求，甲醇有组织及无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

2.项目生产过程中产生的整浆清洗废水、表面处理废水、浓水、喷淋废水、生活污水经收集后排入厂区内污水处理站（水解酸化+解除氧化）处理，经处理后排入马市产业集聚地工业污水处理厂进一步处理达标后排放。废水执行《水污染物排放限值》（DB11/26-2001）中第二时段三级标准。

3.项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的设备噪声，拟采用合理布局、 基础减振、隔声、消声等噪声防治措施减少对周边环境的影响，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准。

4. 按减量化、资源化、无害化处理原则，完善一般固废、危废处理措施，建立固体废物分类收集、贮存和转运制度。一般固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单等要求；危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。本项目生产过程中产生的边角料、废离子交换树脂，暂存于厂区一般固废暂存间，外售资源化回收利用；项目生产过程中产生的废机油、废UV光管、硅烷偶联剂废包装桶、冰醋酸废包装桶收集后暂存于厂区危废暂存间，冰醋酸废包装桶定期交由供应商回收，其余危险废物定期委托有资质的单位处理，并完善好台账记录及相关制度；生活垃圾定期委托环卫部门处理。

5.落实好环境风险防范措施及应急要求，制定应急预案并完善备案手续；建立健全环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立台账记录；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放；加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

六、项目竣工后，业主应及时申领排污许可证或登记并自行组织建设项目竣工环境保护验收。

七、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报相关环保部门重新审批。

韶关市生态环境局

2021年4月21日