韶环始审〔2021〕3号

韶关市生态环境局关于始兴县和源天成塑胶有限公司年产6500吨注塑产品生产项目环境影响报告表的审批意见

始兴县和源天成塑胶有限公司：

你公司报来《年产6500吨注塑产品生产项目环境影响报告表》及相关资料收悉，经审核，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴县和源天成塑胶有限公司拟投资6500万元，选址始兴县产业转移工业园东湖坪产业集聚地B01号，在现有年产700吨PBT注塑产品的规模上新增5800吨/年，建成后总规模为年产6500吨注塑产品。项目在现有车间内新增生产设备，不新增建筑物，项目主体工程、储运工程、公用工程、固废和危废仓均保持不变，在一车间新增一套废气处理设施及扩大现有废气处理设施的处理能力，二车间和三车间扩大现有废气处理设施的处理能力，四车间保持不变。项目主要原辅材料为PBT树脂，生产工艺流程为：新鲜PBT树脂→备料→上料→烘料→熔融→注射→切料→包装→成品。项目拟新增劳动定员100人，每天三班生产，每班8小时工作制，年工作300天，均不在厂内食宿。

二、项目选址厂房用地为工业用地，且符合国家和地方相关产业政策要求。建设单位在认真执行环保有关法规政策及落实好《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，同意该项目申报建设。

三、项目运营过程中无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后通过园区管网排入始兴县污水处理厂（香山家园污水处理厂）处理达标后排放，不需另行安排废水总量控制指标；大气污染物总量控制指标： VOCs：2.777t/a。

四、项目依托现有建筑物进行生产，不新增用地及建筑物，施工期内容主要为新购置的注塑机的安装及环保设施的安装，在设备设施的安装过程中，应落实好各项生态环境保护措施，以减少对环境的影响。

五、项目运营过程中，严格按《报告表》要求认真落实好各项生态环境保护措施，切实加强对污染治理设施的运行管理。

1、项目运营过程中产生的冷却水和喷淋水循坏利用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入始兴县污水处理厂（香山家园污水处理厂）处理达标后排放，生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

2、按环保相关规定及《报告表》要求落实废气处理设施，项目运营过程中上料和破碎工序产生的粉尘经上料机、吸料机自带的布袋除尘器收集处理后无组织排放；加热废气（烘料和熔融工序产生的废气）经集气设施收集后经高效适宜治理技术及设施处理后分别通过现有18m高排气筒1#～4#及新建18m高排气筒5#排放。颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9限值要求，VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值要求，无组织VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

3、运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强厂区绿化等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，建立固体废物的分类收集、储运及处置系统。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求等有关规定完善好固废贮存场所及固废产生处理台帐。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一处理；不合格品、口水料、粉尘经收集后回用于生产；包装废物经收集后外售资源化处理；废U灯管和废润滑油等危险废物应按危险废物相关规定要求集中收集至专用危险废物贮存仓妥善储存，定期委托有资质的单位清运处理。

5、项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立记录台账；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，编制环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

六、项目竣工后，企业应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。

七、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报生态环境部门重新审批。

韶关市生态环境局

2021年5月6日