韶环始审〔2021〕9号

韶关市生态环境局关于年产51000吨铝型材技术改造项目环境影响报告表的审批意见

广东凤阁铝业有限公司：

你公司报来《年产51000吨铝型材技术改造项目环境影响报告表》及相关资料收悉，经审核，现提出审批意见如下：

项目概况：广东凤阁铝业有限公司位于始兴产业转移工业园，公司年产铝型材51000吨建设项目环评文件于2012年8月通过审批（韶环审〔2012年〕203号），其中一期年产铝型材20000吨项目于2016年9月通过竣工环境保护验收（始环审〔2016〕52号），二期熔铸车间建设项目于2019年11月完成自主验收。因发展需要，该公司拟投资300万元，主要针对挤压成型、固废处理、废水处理等工序进行技术改造，其中固废处理和废水处理工序已完成改造。技改内容主要为：（1）挤压成型工序：更换8台新式铝材挤压机及配套铝棒加热炉，配套棒炉燃料由生物质改为天然气；（2）固废处理工序：本次技改将脱脂、两酸抛光、碱蚀、阳极氧化等工序产生的悬浮物、沉淀渣与废水一并进入企业自建污水处理站处理，经处理后污泥按一般固废处理；（3）废水处理工序（不涉及含镍废水处理系统）：在原有废水处理系统的基础上更换并增加部分设备，提高处理效率，主要为增加运行时间，由20小时/天提升到24小时/天，加大药剂使用量，缩短废水处理停留时间，处理能力从500m3/d提升到1000m3/d。原污水处理站处理池容积及处理工艺不变。

技改项目主要设备有铝材挤压机、铝棒加热炉、综合废水处理污泥压滤机（不含含镍废水处理系统设备）、废水提升泵、潜水曝气机。技改后生产工艺不变，实际产能不变，为20000t/a。本技改项目不新增劳动定员，每天三班制，每班8小时，年工作300天。

二、该技改项目在现有厂房内进行，不新增用地和建筑物。根据《报告表》评价内容和结论，建设单位在认真执行环保有关法规政策及落实好《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局原则同意该技改项目申报建设。

三、该技改项目不新增废水、大气污染物总量控制指标，全厂总量控制指标按排污许可证允许量执行。

四、技改项目在现有厂房内进行，不新增用地及建筑物，施工期内容主要为设备设施的安装，在设备设施的安装过程中，应落实好各项生态环境保护措施，以减少对环境的影响。

五、在技改后运营过程中，要严格按环保相关规定和《报告表》要求认真落实好各项生态环境保护措施，切实加强对污染治理设施的运行管理。

1、落实好废水处理技改事项，污水处理站处理能力提升到1000m3/d，加强污水处理过程运行管理，确保污水处理站正常运行，确保污水处理站废水经处理达标后排入园区污水处理厂进一步处理并达标后排入墨江。污水处理站出水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，总镍执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一类污染物最高允许排放浓度限值。

2、技改项目将生物质棒炉改为天然气棒炉，棒炉燃烧废气依托现有15m高排气筒排放，废气中二氧化硫、烟尘、烟气黑度执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中金属压延加热炉新建项目二级标准，氮氧化物执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建燃气锅炉标准。

3、采取安装减震基座、隔声降噪等措施减少噪声对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年修订）等有关规定完善好固废贮存场所及固废产生处理台帐。技改后项目生产过程中产生的废水污泥不属于《国家危险废物名录》（2021年版）中危险废物，为一般工业固废，定期委托相关单位处理。

5、技改项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立记录台账；编制自行监测方案，并定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，编制环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

六、技改项目竣工后，企业应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。

七、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报生态环境部门重新审批。

韶关市生态环境局

2021年8月16日

抄送：局执法股、法规股，始兴县环境监测站