韶环始审〔2021〕10号

韶关市生态环境局关于新增水性漆喷涂生产线项目环境影响报告表的审批意见

广东凤阁铝业有限公司：

你公司报来《新增水性漆喷涂生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

项目概况：广东凤阁铝业有限公司拟投资300万元，选址于公司中转仓内新建一条水性漆喷涂生产线，年喷涂晶泳型材8000吨，另在熔铸车间拟建一个占地面积约60平方米的危废暂存间，用于暂存熔铸工序产生的炉渣和除尘器粉尘。水性漆喷涂生产线项目占地面积2000平方米，主要生产设备有搅拌机、输送架、喷枪、水泵、烘干炉，主要原辅材料包括未喷涂的晶泳型材原料、砂布、水性漆、天然气，其工艺流程为坯料→上架→打磨→喷漆→烘干→下架。项目劳动定员32人，均从企业现有员工中调配，不新增劳动定员，每天三班制，每班8小时，年生产300天。

二、根据《报告表》评价结论，建设单位在认真执行环保有关法规政策及落实好《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，同意该项目申报建设。

三、该项目无新增废水排放，不需新增废水总量控制指标；大气污染物新增总量指标为二氧化硫0.028t/a，氮氧化物0.472t/a，颗粒物4.667t/a，VOCs5.3988t/a。

四、水性漆喷涂生产线项目在现有厂房内进行，危废暂存间在现有熔铸炉车间新建，施工期短，应严格落实好施工期间各项生态环境保护措施，以减少对环境的影响。

五、项目建成后运营过程中，严格按《报告表》要求认真落实好各项生态环境保护措施，切实加强对污染治理设施的运行管理。

1、按环保相关规定及《报告表》要求落实废气处理设施，项目喷漆过程中产生的漆雾及有机废气经水帘机+UV光解处理达标后通过15m高排气筒排放；烘干工序产生的有机废气、烟尘、二氧化硫、氮氧化物采用水喷淋塔+UV光解处理达标后通过15m高烘干排气筒排放。喷漆工序产生的漆雾颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准；喷漆、烘干工序产生的VOCs参照执行《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中Ⅱ时段相关标准以及《挥发性有机物无组织排放控制指标》（GB37822-2019）中相关标准，厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；烘干工序产生的烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2燃气锅炉相关限值要求。

2、项目喷淋废水循环使用，不外排；项目不新增劳动定员，没有新增生活污水。

3、运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强厂区绿化等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年修订）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等有关规定完善好固废贮存场所及固废产生处理台帐。项目运营过程中产生的固体废物主要为水性漆漆渣和水性漆废包装桶，漆渣经收集后交由一般工业废物处置单位处理，废包装桶交由原厂商处理。熔铸工序产生的炉渣、布袋除尘器粉尘暂存于新建危废间，定期交由有资质单位处理。

5、项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立记录台账；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，编制环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

六、项目竣工后，企业应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。

七、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报生态环境部门重新审批。

韶关市生态环境局

2021年8月16日

抄送：局执法股、法规股，始兴县环境监测站