韶环始审〔2021〕12号

韶关市生态环境局关于广东三信科技有限公司扩建项目环境影响报告表的审批意见

广东三信科技有限公司：

你公司报来《广东三信科技有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

项目概况：广东三信科技有限公司年加工办公文具袋10000吨建设项目于2018年通过审批（始环审〔2018〕12号），2019年6月通过项目竣工环境保护验收。因业务发展需要，该公司拟在现有厂房上进行扩建，扩建项目主要内容为在现有设备基础上增加吹膜机、流延机、制袋机数量及原辅材料聚丙烯、聚乙烯的用量；淘汰原有水喷淋废气处理设施，新增1套二级活性炭吸附装置；新增危废暂存间。扩建项目工艺流程为：原料→吹膜/流延→切袋→检验包装→成品，扩建后规模为年产办公文具塑料袋18000吨。扩建项目不新增劳动定员，在现有人员（300人）中调配，年工作250天，一日两班制，每班8小时。

二、该扩建项目选址在现有厂房内，建设单位必须在认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，在建设和运营过程中严格遵守环保有关法规的前提下，我局原则同意该项目申报扩建。

三、扩建项目无生产废水产生，生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理，不另行安排废水总量控制指标。大气污染物总量控制VOCs在原批的2.4t/a内，不新增总量控制指标，扩建后为VOCs1.616t/a。

四、该扩建项目施工期主要内容为在现有厂房进行设备安装调试，扩建过程须落实好各项生态环境保护措施，尽量减少施工期间对环境的影响。

五、扩建项目运营过程中，严格按环保相关规定政策和《报告表》要求认真落实好各项生态环境保护措施，切实加强对污染治理设施的运行管理。

1、按环保相关规定及《报告表》要求认真落实好废气处理措施，建设完善好废气收集处理系统。吹膜、流延工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置等高效处理达标后通过18米高的1#排气筒排放，有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求，无组织VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后由15米高排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）（GB 18483-2001）》中规定排放限值。

2、扩建项目运营过程中产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及始兴产业转移工业园纳管要求。

3、运营期噪声主要为设备噪声，通过减振、隔声降噪、加强设备维护保养等措施减少对周边影响，确保厂界噪声达标排放。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，建立固体废物的分类收集、储运及处置系统，并完善台帐记录。不合格产品、废边角料经收集后回用于生产；废包装外售资源化处理；废活性炭等危险废物按危险废物相关规定要求集中收集至专用危险废物贮存仓妥善储存，定期委托有资质的单位清运处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；餐厨垃圾交由专门厨余垃圾的单位处理。

5、扩建项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好污染防治设施运行管理台账；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境保护宣传教育及安全运营培训，编制环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

六、扩建项目竣工后，企业应及时按有关规定变更排污许可证及自行组织扩建项目竣工环境保护验收。

七、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报生态环境部门重新审批。

韶关市生态环境局

2021年11月18日

公开方式：主动公开

抄送：局执法股、法规股，始兴分站