**2021年防汛抢险应急装备物资采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装备名称** | **型号** | **参数要求** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **图片** |
| 1 | 锂电链锯 | 斯蒂尔MSA200C | **配置：**主机1台、锂电池1块、充电器1个、导板1块、锯链1条。**技术参数：**电压：36V重量：3.3kg声压值：84dB(A)声功值：95dB(A)振动值：左4.6m/s²振动值：右3.9m/s²锯链节距：1/4"P配AP 300电池（227Wh）运行时间：：45min**特点：**动力强劲的锂电池链锯，比MSA 160C-BQ拥有更大扭矩、更强的切割能力。配置斯蒂尔特别为其开发的1/4 PM3锯链，拥有出众切割动力和流畅运行表现。配AP 300电池、AL 300快速充电器。 | 套 | 2 | 5400元 | 10800元 | **267c5481fa1e46fdb1ce485afe48f811** |
| 2 | 进水管 | 祥雨JSG(3米) | 祥雨JSG(3米) | 条 | 4 | 2700元 | 10800元 | **7eb7f61582b7335ae41875bbfee8ed2** |
| 3 | 水带 | 祥雨13-200-20 | 报价未含接头，接头另算。材质：内衬聚氨酯，轴向延伸率：≤6.5％，直径膨胀率：≤6.8％，水带内径：190.0mm，工作压力：1.3Mpa。 | 米 | 200 | 106元 | 21200元 | **src=http_%2F%2Fimage.cn.made-in-china.com%2Fprod%2F000-sQJEjwAKMtqI.jpg&refer=http_%2F%2Fimage.cn.made-in-china** |
| 4 | 割罐机 | 斯蒂尔FS460 | 发动机：层流扫气2冲程发动机，符合国‖排放标准功率：2.2 kw / 3.0 hp气缸排量：45.6 cm³重量：8.5 kg发动机最高转速：12300 rpm切割附件输出轴最高转速：8870 rpm油箱容量：0.75 L手感振动：左：2.5 m/s²；右：2.1 m/s²特点：电喷系统，可在各种环境下工作，无需调整化油器，启动简单，同时层流扫气技术能有效的降低污染排放，同时节油最高达到20%。 | 台 | 2 | 7800元 | 15600元 | C:\Users\zcsxiecb\Downloads\F-FS460_FS410US-D002.jpg |
| 5 | 水带接头 | 祥雨JT-200 | 材质：优质铝材内径：190.0mm外径：200mm接头平整光洁，表面阳极氧化处理 | 对 | 5 | 720元 | 3600元 | **17d44bd3214bde54f4a884b7a722172** |
| 6 | 管牙 | 祥雨GY-200 | 材质：优质铝材内径：190.0mm外径：200mm接头平整光洁，表面阳极氧化处理 | 个 | 2 | 680元 | 1360元 | **002594977b009e8839ac6c3f230b2e6** |
| 合计︰¥63400元（人民币：陆万叁仟肆佰元整）  |