附件1：
购置3D打印设备项目报价单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	超静音桌面级3D打印机
	1.成型尺寸：200*200*200mm（长*宽*高）
2.设备尺寸：≦411*435*503mm
3.设备重量：不超过16kg
4.打印精度：±0.1mm
[bookmark: _GoBack]5.喷嘴直径：标配0.4mm
6.喷头数量：1个
7.额定功率：350W
8.电源要求：115-235V输出:24V
9.打印方式：联机或SD卡脱机
10.打印耗材：PLA、ABS
11.支持文件格式：STL/OBJ/AMF
12.支持断电续打，断料检测等功能，确保打印工作不会半途而废；
13.切片软件支持：Cura/Repetier-Host/Simplify3D/Creality printer
14.平台配置：热床最高可加热至110℃，同时采用PC弹簧钢磁吸平台，方便取模型和清理打印平台。
15.操控系统：采用4.3英寸彩色触屏交互控制，支持中文，英语，西语，德语，法语，俄罗斯语，葡语，意大利语，土耳其语等多国语言，实现便捷操作。
17.喷头结构：喷头温度最高可达260℃，实现高温打印
18.配套课程资源：3D打印数据处理教学微课≥20个（提供5个以上精品微课投标现场演示）：精品微课要求：包括以下内容：逆向工程技术、3D打印原理及操作知识。
19.配套3D打印VR虚拟拆装教学软件
(1)具有打印机打印原理说明、结构认知、打印机拆装案例与练习、打印机调试等模块。
(2)对打印机进行虚拟展示，可以动态选择操作打印设备零件，对主体部件进行展示说明。
(3)具有模拟拆装，打印机能够进行步骤安装及拆卸，并对核心部位进行说明。
(4)具有自主拆装功能，能够进行自主安装和拆卸联系，并能进行正误判断。
(5)可以手动全视角操作及放大；对打印设备零件进行点选及拖动操作安装，软件自动进行正误判断。
(6)VR组配构件数量≥200个
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	2
	龙门式大尺寸桌面级3D打印机
	1. 设备功能要求：
1.1龙门式全封闭结构，打印尺寸大，操作简便，学生能够快速学习并应用。
2．设备主要技术参数要求：
2.1喷头数量：单喷头 
2.2打印尺寸≥300*300*320（mm） 
2.3重量≤35kg 
2.4 打印速度≥150mm/S   
2.5连接方式：USB接口/SD卡脱机/电脑联机，彩色触控显示屏
2.6打印层厚≥0.05-0.3 mm 
2.7使用耗材：Φ1.75mm PLA、ABS、PVA、TPU 
2.8具备功能：断电续打、断点续打、断料检测
2.9供丝方式：近程送料
2.10工作环境：室温建议10-30℃为准，相对湿度低于40%
3. 切片软件：
 3.1 内置300专业配置切片参数；
 3.2 在切片软件内，可以对将要打印的模型进行缩放移动等处理，以及根据需要添加打印支撑；
 3.3 可以设置打印参数，包括打印机的设置、切片设置、G代码设置；
 3.4 对模型进行打印分层，在打印前进行路径预览，之后形成机器可识别的G代码，上传至打印机内进行打印；
 3.5 文件格式：.stl .obj
 3.6 电脑系统：Windows /Ubuntu Linux /MacOS X 电脑直连或 SD 卡打印
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	3
	桌面级FDM 3D打印机
	1.成型原理：FDM（熔融层积成型技术）
2.成型尺寸：Φ260*330mm
3.设备尺寸：≦440X390X960mm（长X宽X高）
4.设备重量：≦15.5 kg
5.喷头数量：1个
6.喷嘴直径：0.4mm（默认），支持0.5mm，0.6mm，0.8mm喷嘴
7.耗材线径：1.75mm（±0.07mm）
8.喷头温度：≦240℃
9.定位精度：±0.1mm
10.打印层厚：0.05-0.4mm
11.打印速度：默认150㎜/s。
12.运动轴速度：40-200mm/s
13.控制面板：3.5英寸智能触控电容屏
14.打印耗材：PLA、TPU（软性材料）、PETG、木材、ABS（需调整参数）。
15.打印方式：SD卡脱机打印、USB联机打印 。
16.配套软件：Cura4.4，开源marlin，支持修改。
17.兼容文件格式：STL，OBJ，AMF，G-CODE。
18.控制运动固件：Marlin
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	PLA耗材
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