多功能激光光电平台（红蓝光）招标参数

**一**．基本要求：

1适用于阵痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长、治疗过敏性皮炎盒炎症痤疮。

技术性能要求：

▲1：波长：450nm±10nm、 633nm±5nm

光源组成：蓝光240颗、红光400颗

▲2：具有可升级功能，可选配以下光疗模块：Derma-590、 Derma-633、 Derma-UVAI 、Derma-670 、Derma-830。

▲3：输出强度：

蓝光60~90mW/cm2 可调，误差≤±20%

红光50~80mW/cm2 可调，误差≤±20%具有可升级功能，

▲4： 可选配以下光疗模块：Derma-590、 Derma-633、 Derma-UVAI 、Derma-670 、Derma-830。

5：脉冲频率：2Hz±1Hz

6：脉冲宽度：250ms±10ms

7：整机全保≥3年。

注：打▲的为重要技术参数，但不作废标依据