|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年生态考核监测项目** | | | | |
| 点位名称 | 类型 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| 高坪水库 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）及电导率、悬浮物 | 每季度监测一次，每年四次 |  |
| 澌溪河水库 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）及电导率、悬浮物 | 每季度监测一次，每年四次 |
| 瑶山电站 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目24项，以及硝酸盐（以氮计）电导率 | 每月监测一次 |
| 车湾桥 | 地表水 |
| 韶关市仁化县夏富村暖坑组25号 | 地下水 | pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、总大肠菌群 | 上半年下半年各监测一次 |
| 浈水周田镇周田镇灵溪村委河流型水源地 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2共29项 | 每季度监测一次 |
| 锦江长江镇长江镇里周村委河流型水源地 |
| 锦江长江镇长江陈欧村委河流型水源地 |
| 锦江闻韶镇下徐村河流型水源地 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2共29项 | 每季度监测一次 |
| 锦江扶溪镇扶中村河流型水源地 |
| 城口水城口镇城群村河流型水源地 |
| 锦江红山镇新山村河流型水源地 |
| 红山镇新山村河流型水源地 |
| 锦江石塘镇石塘镇下中坌村委水库型水源地 |
| 锦江黄坑镇小溪村河流型水源地 |
| 浈水大桥镇大桥村河流型水源地 |
| 基地污水厂污水排放口 | 污水 | pH值、水温、悬浮物、化学需氧量、总磷、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、动植物油、石油类、色度、总铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、烷基汞（甲基汞、乙基汞） | 每季度监测一次 |
| 新庄大桥 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目24项，以及电导率 | 每季度监测一次 |
| 台滩村 | 地表水 |
| 锦江水库 | 地表水 | 总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、化学需氧量、流量 | 每季度监测一次 |
| 双合水 |
| 老车湾桥 |