附件：

《韶关市芙蓉新城及江湾片区控制性详细规划（修编）》（草案）内容摘要

一、规划范围

规划范围北至芙蓉山，西至武广高铁，南临北江，东至武江大道南，总用地面积3744.96公顷，建设用地约2039.42公顷。

二、规划背景与功能定位

国家产业转型升级示范区创新引擎

韶关城市中心

粤北门户枢纽

生态活力新区

三、总体布局

规划形成“三心、三轴、两脉、四组团”的空间结构。

“三心”：新城中心、江湾片区中心、新城北片区中心

新城中心为市级综合服务中心，复合布置生产服务、生活服务、旅游服务功能；江湾片区中心布局体育、会议会展、教育等服务功能；新城北片区中心布局教育、文化、医疗等服务功能。

“三轴”：综合服务轴、生活服务轴、产业服务轴

规划连接高铁站、城市中心、北江的综合服务轴，集成生产、生活、旅游服务功能，联动山水景观。北接老城生活之气，沿丹霞大道布局生活服务轴，促进人气集聚。西接莞韶产业之势，沿百旺路布局产业服务轴，带动科技研发、创新创业发展。

“两脉”：芙蓉山脉、北江水脉

芙蓉山脉、北江水脉形成山环水抱格局，城市与山水充分融合，营造富有地域特色的山水新城。

“四组团”：职住平衡组团

考虑山水阻隔、交通切割、规模门槛等因素，将新城分为4个职住平衡组团，每个片区内均具备就业、居住、游憩等功能，以促进职住平衡，减少跨区通勤。

四、用地布局及专项规划

（1）土地利用规划

规划总用地面积166.62公顷，皆为建设用地。包括居住用地（07）、公共管理与公共服务用地（08）、商业服务业用地（09）、交通运输用地（12）、公用设施用地（13）、绿地与开敞空间用地（14）、特殊用地（15）、陆地水域（17）。

（2）道路交通规划

构建“五纵四横”主干道路网系统

五纵：韶关大道、铜鼓大道、丹霞大道、武江大道和梅关路；

四横：芙阳路、沐芙路、百旺大道和韶州大道。

构建公交慢行接驳网络

规划3条休闲慢行廊道、30处公共自行车停放点。构建“四横三纵”的通勤廊道，以满足城市相邻功能组团间或组团内部较长距离的通勤联络功能为主。

强化公共停车场建设与供给

片区保留高铁站附近和太阳城公交首末站，金融街片区新增1处公交首末站；片区保留4处独立占地停车场，结合各级公共服务设施的分布，合理的服务半径等因素，规划地面独立占地停车场14处。片区保留现状3处加油站，规划1处新的加油站。

（3）公共服务设施规划

综合考虑片区人口规模及服务半径。规划保留15所幼儿园，新增规划幼儿园15所，共30所幼儿园；现状保留9所小学，新增规划8所小学；现状保留1所初中和2所完全中学，新增规划1所初中、1所高中、2所完全中学和1所九年一贯制学校；片区医疗设施主要为2所三甲综合医院和1所妇幼保健院，分别为前海人寿韶关医院、韶关市第一人民医院和韶关市妇幼保健院，均为现状医疗设施，在江湾片区规划1处综合医院；规划新增2处体育设施、5处文化设施；规划保留4处菜市场（含生鲜超市），并根据服务半径在片区新增6处菜市场；规划在片区居住区内新增7处社区公共服务用房。

（4）绿地系统规划

规划形成“两核两带一环多点”的绿地景观结构

两核：依托保利盆景山公园和韶州体育公园形成景观核心；

两带：沿北江布置大量的自然景观和滨水公园，形成滨江休闲景观带；

一环：梳理片区内部现状水系，构建一条特色景观环；

多节点：依托现有及规划的广场绿地，在片区内形成多个小型景观节点。

（5）市政设施规划

芙蓉新城内涝治理：衔接《韶关市芙蓉新城内涝治理项目初步设计》，以“上蓄中通、下泄外挡”为芙蓉新城内涝治理总体方案。建设内容包括系统治理芙蓉新城14条内部河道并建设2座排涝闸站。

给水工程规划：两片区合计平均日用水量约为9.04万m³/d。

规划以南水水库为主、武江河为辅的水源。以二狮岭水厂、韶州水厂为供水水厂。规划DN800-DN1200的给水干管和DN300-DN600的给水次管形成环状给水管网。

排水工程规划：污水量以平均日用水量为污水计算基准，预测平均日污水量为8.45万m³/d。规划于南侧北江旁设置一处污水处理厂，污水经市政管网排向污水处理厂处理后排出。规划DN400-1500的污水管线。

燃气工程规划：芙蓉新城西南侧规划新建1座西联高中压调压站，以管道天燃气为主导气源。地块南侧有一条高压天然气管道沿武江大道南和韶州大道接至高中压调压站。规划De315-De110的天然气输配管网。

通信工程规划：芙蓉新城片区东侧规划1处广播电视台，西侧规划1处邮政支局，保留2处现状通信局。规划4-27孔的通信管线按照主次干道敷设。

环卫设施规划：规划分别在芙蓉新城和江湾片区各设置3处和2处垃圾转运站，合计5处垃圾转运站。采用统一通过垃圾转运站转运到垃圾处理厂的收运路线，逐步推行垃圾分类收集，回收利用，源头减量。并按400-600m为半径设置30处公共厕所，主要设置于公园或商场。

防灾设施规划：沿北江设置20年一遇标准的防洪堤，落实洪涝风险控制性4.10km2；规划4处消防站；按基本烈度VI度设防，学校、医院等人员密集场所，按照高于当地房屋建筑设防要求进行设计和施工；以丹霞大道、百旺路、韶州大道等城市交通性主干道作为应急疏散通道，部分主干道作为次要疏散通道；结合常住人口布局，利用公园、广场、学校等建设室外避难疏散场所，规划至2035年，紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于2.1平方米。