附件3

各类建筑计算计容建筑面积层高标准表

序号	建筑类别	基准值	按该层外墙结构外围水平面积的1倍计算	按该层外墙结构外围水平面积的1.5倍计算	按该层外墙结构外围水平面积的2倍计算	按该层外墙结构外围水平面积的3倍计算
1	住宅建筑	首层	4.9m	2.8m≤H≤4.9m	\	4.9m＜H≤7.1m	7.1m＜H≤9.3m
二层及以上	3.6m	2.8m≤H≤3.6m	3.6m＜H≤4.9m	4.9m＜H≤7.1m	7.1m＜H≤9.3m
2	办公建筑	地下及首层	6m	2.2m≤H≤6m	\	6m＜H≤8.2m	8.2m＜H≤10.4m
二层及以上	4.5m	2.2m≤H≤4.5m	\	4.5m＜H≤6.7m	6.7m＜H≤8.9m
3	酒店（含宾馆、旅馆、客栈等）	第4层及以下非客房	6m	2.2m≤H≤6m	\	6m＜H≤8.2m	8.2m＜H≤10.4m
第5层及以上非客房、各层客房	4.5m	2.2m≤H≤4.5m	\	4.5m＜H≤6.7m	6.7m＜H≤8.9m
4	普通商业	第4层及以下	6m	2.2m≤H≤6m	\	6m＜H≤8.2m	8.2m＜H≤10.4m
第5层及以上	4.9m	2.2m≤H≤4.9m	\	4.9m＜H≤7.1m	7.1m＜H≤9.3m
5	工业建筑	单多层厂房、高层厂房第三层及以下	8m	2.2m≤H≤8m	\	8m＜H≤12m	12m＜H
工业生产必需的几类设施用房首层	6m	2.2m≤H≤6m	\	6m＜H≤10m	10m＜H
高层厂房第四层及以上，工业生产必须的几类设施用房二层及以上	4.5m	2.2m≤H≤4.5m	\	4.5m＜H≤8.5m	12.5m＜H
6

物流仓储建筑	单多层物流仓储建筑、高层物流仓储建筑首层及第二层	12m	2.2m≤H≤12m	\	12m＜H≤16m	16m＜H
高层物流仓储建筑第三层及以上	6.6m	2.2m≤H≤6.6m	\	6.6m＜H≤10.6m	10.6m＜H
备注：1.H为建筑结构层高。