附件：

韶关市中医院放射防护衣具参数需求
1、资质及合规性要求

（1）生产厂家须具备NMPA医疗器械生产备案及产品备案（或医疗器械注册证），投标时须提供备案告知书或药监局官网查询截图，原件备查。

（2）投标产品须提供依据《YY/T 0292.1-2020 医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分：材料衰减性能的测定》在120kV管电压下的防护性能检测报告，报告须由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具。

2、防护性能要求

（1）防辐射铅衣（裙）、防辐射围脖、防辐射帽、防辐射裤头铅当量：前身≥0.5mmPb，后背≥0.25mmPb。可根据采购人实际需求选配更高铅当量规格。

（2）防辐射铅眼镜铅当量：≥0.5mmPb

3、款式及尺寸要求 

（1）款式：须提供分体和连体两种款式，可提供无袖/半袖等可选配置，满足不同操作场景需求。

（2）尺码：须提供S/M/L等常规尺码，并支持按使用者体型量身定制。

（3）内部防护材料可采用含铅或无铅配方，须满足上述铅当量及衰减性能要求。材料应轻薄、柔软、穿着无显著束缚感，防辐射衣重量≤4Kg，裙重量≤3.5Kg。

（4）防辐射铅眼镜款式：侧防款。

