韶环始审〔2021〕13号

韶关市生态环境局关于年产1150套PCT模具建设项目环境影响报告表的审批意见

佳星科技（韶关）有限公司：

你公司报来《年产1150套PCT模具建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、项目为扩建项目，总投资200万元，环保投资20万元，选址在始兴产业转移工业园内。

（一）现有项目概况：佳星科技（韶关）有限公司位于始兴产业转移工业园区内，目前该公司已通过审批的项目分别为年产3600吨聚氨酯装饰建材项目（始环函〔2007〕09号）、年产8000吨TPU薄膜建设项目（始环审〔2017〕25号）、年产500万平方米TPU人造革后处理加工项目（始环审〔2017〕27号），2018年完成《年产1000万平方米TPU人造革建设项目环境影响后评价》。

（二）扩建项目概况：佳星科技（韶关）有限公司在原有备用厂房A7车间内建设年产1150套PCT模具项目，项目占地面积为3320平方米，储运仓库依托原有A1和A11车间，办公场所、污水处理设施等均依托现有工程，不新增占地，不开展土建。项目使用主要原辅材料为：环氧板、石膏、环氧树脂、固化剂、硅油、铁砂、地板蜡、滑石粉、钢板、螺丝钢、螺栓、钢丝网、石米。主要生产工艺流程为：1.模具面材：制刀模→打板→平整修复→搅拌→抽真空→涂刷→模具面材；2.模具背材：裁切、打孔→组装→搅拌→填充→模具背材；3.PCT模具产品：将准备好的模具面材和背材静置12小时，待混合料凝固后，敲碎模具面材和背材得到混合料凝固形成的PCT模具产品。PCT模具产品分为树脂型和硅油型，属于佳星科技（韶关）有限公司装饰建材产品的配套项目，PCT模具作为模具用于生产装饰建材，起到为装饰建材塑形的作用。项目劳动定员5人，均不在厂区内住宿，年运营天数300天，生产制度实施每天8小时单班制。

二、你公司须认真研读《报告表》，按《报告表》所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，全面落实好环境污染防治和风险防范措施，确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求，在此前提下，我局原则同意该项目申报建设。项目建设和营运中应重点做好如下工作：

（一）项目无需新建厂房，施工期主要为设备设施的安装，在设备设施的安装过程中，须落实好各项生态环境保护措施，以减少施工期间对环境的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营过程中产生的粉尘和非甲烷总烃经“布袋除尘+活性炭吸附”等有效治理工艺处理达标后经排气筒排放。有组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5限值要求。

企业边界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求，厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目运营过程中产生的少量车间废水和生活污水依托现有污水处理站预处理后排入园区污水处理厂进一步处理，严格达标排放，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。污水处理站废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及始兴产业转移工业园纳管要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强厂区绿化等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，并完善台帐记录。布袋收集的粉尘回用于生产；边角料、废包装袋等按一般工业固废处理处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废活性炭等属于危险废物，应按危险废物相关规定要求集中收集至专用危险废物贮存仓妥善储存，定期委托有资质的单位清运处理。

（六）项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好各种废物的记录台账；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，编制环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

（七）在项目施工和运营期间，建立畅通公众参与渠道，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

三、项目车间清洗废水和生活污水依托现有污水处理站预处理后排入园区污水处理厂处理，不另行安排废水总量控制指标。大气污染物总控控制指标中颗粒物：0.0025t/a，非甲烷总烃：0.273t/a。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善相关的环保手续。建设项目完成后，你公司须按照相关法规政策，自行对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，并依法做好相应的信息公开。

六、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

韶关市生态环境局

2021年12月2日

公开方式：主动公开

抄送：局执法股、法规股，始兴分站