广东北江实验学校新建项目（3号教学楼、体育馆、教师楼）项目建设工程规划许可证批后公告

我局收到 广东北江实验学校 提出的 广东北江实验学校新建项目（3号教学楼、体育馆、教师楼）建设工程规划许可证的申请及有关材料，并依法予以批准（许可）。现根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》的有关规定，对该项目进行批后公告。

一、公示类型：《建设工程规划许可证》批后公告

二、公示方式：在韶关市自然资源局门户网站（https://www.sg.gov.cn/bmpdlm/zrzyj/）进行批后公告

三、建设单位：广东北江实验学校

四、项目名称：广东北江实验学校新建项目（3号教学楼、体育馆、教师楼）

项目位置：韶关市武江区朝阳路73号

六、审批单位：韶关市自然资源局

七、批准时间：2025-07-29

八、证书编号及主要建设内容：

（建字第4402032024GG0151419号）—3号教学楼：地上7层（其中±0.00以上为6层，±0.00以下为1层），建筑基底面积4189.43㎡，建筑面积12525.95㎡（其中首层架空空间建筑面积313.21㎡，屋面架空空间建筑面积146.26㎡，-3.7m标高处架空空间建筑面积3690.32㎡，下架空楼梯建筑面积28.8㎡），计容建筑面积7936.76㎡（首层架空空间不计容，屋面架空空间按半计算容积率后计容建筑面积73.13㎡，-3.7m标高处架空空间、下架空楼梯、消防泵房及消防水池不计容）。

体育馆：地上3层（其中±0.00以上为2层，±0.00以下为1层），建筑基底面积1218.27㎡，建筑面积2315.35㎡（其中-6.7m标高处架空空间建筑面积851.19㎡，电井建筑面积4.04㎡），计容建筑面积1460.12㎡（-6.7m标高处架空空间、电井不计容）。

教师楼：地上7层（其中±0.00以上为5层，±0.00以下为2层），建筑基底面积677.79㎡，建筑面积2427.88㎡（其中-3.00m标高处架空空间建筑面积108.22㎡，-6.7m标高处架空空间建筑面积231.26㎡），计容建筑面积2142.51㎡（-3.00m标高处架空空间按半计算容积率后计容建筑面积54.11㎡，-6.7m标高处架空空间不计容）。

附：总平面图

韶关市自然资源局

2026年02月02日