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[bookmark: _Toc213255748]第一章 规划总则
第1条 [bookmark: _Toc77610777][bookmark: _Toc105899713]编制目的
[bookmark: _Toc77610778]新田村始建于西晋建兴三年，是具有深厚历史积淀的古村落。村落格局完整，街巷水系结构清晰。为切实、全面保护乌迳镇新田村历史文化遗产，指导历史文化名村保护、建设和管理，统筹安排名村各个层次的保护工作，协调保护与发展的关系，制定本规划。
第2条 [bookmark: _Toc105899714][bookmark: _Toc77610779]规划依据
[bookmark: _Hlk102558857]（一）国家及地方法律、法规、规章
1. [bookmark: _Hlk213254963]《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；
2. 《中华人民共和国文物保护法》（2024年修订）；
3. 《中华人民共和国水法》（2016年修正）；
4. 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；
5. 《中华人民共和国消防法》（2021年修正）；
6. 《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011年）；
7. 《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017年修订）；
8. 《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年修订）；
9. 《古树名木保护条例》（2025年）；
10. 《广东省城乡规划条例》（2012年）；
11. 《广东省历史文化名城名镇名村保护条例》（2025年）；
12. 《广东省河道管理条例》（2019年）；
13. 《广东省水利工程管理条例》（2020年修正）；
14. 《城市紫线管理办法》（2011年修正）；
15. 《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》（2014年）；
16. 《广东省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》（2019年修正）；
17. 《广东省文物保护单位保护范围和建设控制地带划定办法》；
18. 国家、省、市其它有关名村保护的法律、法规、规章。
（二）相关政策
1. 《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》（2025年）；
2. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》（2025年）；
3. 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见>的通知》（2021年）；
4. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》（2021年）；
5. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（2017年）；
6. 《国务院关于加强文化遗产保护的通知》（国发〔2005〕42号）；
7. 住房城乡建设部 国家文物局关于印发《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》（试行）的通知（建规〔2017〕212号）；
8. 《住房城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》（建规〔2017〕212号）；
9. 中共中央宣传部 文化和旅游部 国家文物局印发《关于学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全面加强历史文化遗产保护的通知》（2022年）；
10. 《住房城乡建设部办公厅关于学习贯彻习近平总书记广东考察时重要讲话精神进一步加强历史文化保护工作的通知》（建办城〔2018〕56号）；
11. 《自然资源部 国家文物局关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》（2021年）；
12. 《关于加强老字号非物质文化遗产保护工作的通知》（2007年）；
13. 《关于加强历史建筑保护意见的通知》（粤府办〔2014〕54号）；
14. 《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（2017年）；
15. 《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进规划期限至2035年历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制（修编）工作的函》（2021年）；
16. 《关于印发<广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准>、<广东省社区（村）微型消防站建设标准（试行）>的通知》（粤消安[2017]2号）；
17. 国家、省、市其它有关名村保护的政策。
（三）规范性文件
1. 《历史文化名村保护与修复技术指南》（GB/T39049-2020）；
2. 《城乡历史文化保护利用项目规范》（GB 55035-2023）；
3. 《中国文物古迹保护准则》（2015年）；
4. 《广东省历史建筑和传统风貌建筑评价标准》（DBJ/T15-258-2023）；
5. 《文物建筑防火设计导则》（试行）；
6. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；
7. 《广东省社区（村）微型消防站建设标准》（试行）；
8. 国家、省、市其它有关名村保护的规范性文件。
（四）相关规划
1. [bookmark: _Hlk213252026]《长征国家文化公园（广东段）建设保护规划》；
2. 《广东省文物保护空间规划（2021—2035年）》；
3. 《南雄市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
4. [bookmark: _Hlk213252039]《南雄市乌迳镇国土空间总体规划(2021-2035年)》；
5. 《广东省历史文化名城韶关历史文化名城保护规划（2021-2035年）》；
6. 《广东省历史文化名城南雄市历史文化名城保护规划（2021-2035年）》（在编）；
7. 《南雄市乌迳镇新田村传统村落保护发展规划（2011-2030年）》；
8. 《韶关市南雄市乌迳镇新田村旅游名村旅游发展总体规划（2017-2030年）》；
9. 其他与本次规划相关的规划。
第3条 [bookmark: _Toc105899715]指导思想
[bookmark: _Hlk167619274]以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届三中全会精神，全力推进历史文化保护传承工作。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，顺应农民群众对美好生活的向往，遵循保护新田村历史文化遗产的真实性和完整性，保护和延续古村传统格局和风貌，坚持保护为主、合理利用、改善人居环境和增强管理的指导思想。
第4条 [bookmark: _Toc105899716]规划目标
名村历史文化资源及自然景观环境得到有效保护，环境整治工作完成。文物保护单位、历史建筑及传统风貌建筑、历史环境要素等得到科学展示、合理利用，传统格局和历史街巷保护取得良好效果，并形成与名村相协调的历史环境。发挥名村的区位优势和资源禀赋，发掘历史文化特色与价值，在保护历史文化遗产的前提下，改善人居环境，提高居民生活质量，助推新田村和乌迳镇社会经济高质量、可持续发展。
第5条 [bookmark: _Toc77610780][bookmark: _Toc105899717]规划原则
[bookmark: _Toc77610781][bookmark: _Hlk167619649]1．真实性原则：保护历史真实载体；
[bookmark: _Hlk167619656]2．整体性原则：保护村落历史环境；
[bookmark: _Hlk167619634]3．延续性原则：协调保护发展关系，追求持续发展。
第6条 [bookmark: _Toc77610782][bookmark: _Toc105899718]规划范围
[bookmark: _Hlk101172379][bookmark: _Hlk167869363][bookmark: _Hlk101170023]规划范围以新田村行政范围为界，面积约6.45平方公里。其中重点规划范围以村庄现状主要建筑集中部分为主体，东至浈江岸线，南至村庄建成区南部边沿，西至新田古墟，北至环村公路，面积约44.6公顷。
第7条 [bookmark: _Toc77610783][bookmark: _Toc105899719]规划期限
[bookmark: _Toc77610784]根据《历史文化名城名镇名村保护条例》第十五条：“历史文化名城、名镇保护规划的规划期限应当与城市、镇总体规划的规划期限相一致；历史文化名村保护规划的规划期限应当与村庄规划的规划期限相一致”，由于新田村暂无已批复的村庄规划，因此，本规划的规划期限与《南雄市国土空间总体规划（2021-2035年）》年份（2023年11月经广东省人民政府批准）保持一致。
第8条 [bookmark: _Toc105899720]适用范围
本规划适用于新田村历史文化名村范围内的保护、利用、建设和管理活动。
[bookmark: _Toc77610785][bookmark: _Toc105899721][bookmark: _Toc213255749]第二章 历史文化价值、特色与保护对象
第9条 [bookmark: _Toc105899722]历史文化价值
（一）开基上千年，南雄第一村
新田李氏开南雄人文之先肇，是卜居南雄最早的一支客族，距今已有1700余年的建村史。据族谱和相关文献记载：“建兴三年秋，李耿挈家赴任，由虔（今江西）经乌迳路入粤，道经南雄新溪，环睹川原幽异，宜卜筑安居”“未立雄州，占籍浈昌者，惟予族最先，亦惟予族最久。”由于新田村建村比浈昌县（现南雄市）建制还早300余年，因此一度有“先有新田李，后有浈昌县”之说。新田村也正是因为李氏家族的最早到来，所以被称为（中原）迁徙南雄第一村。

（二）中原有遗风，耕读传世家
南雄东部地区存在着一个相对独立的文化圈。文化圈以从中原、江南南迁的仕宦世家为主，多于唐宋时为避乱而举家南迁，因其处于浈江上游，故俗称为上方八镇。在这个文化圈聚居的寓迁仕宦世家，承传中原文化，耕读传家，人文蔚起，是唐宋时南雄人文荟萃之地。以新田李族为代表的文化圈，在居住、风俗、文化和宗教信仰方面都形成了独特的文化特质：承传中原文化，宗族观念强烈，厚德团结，耕读传家，重视教育求仕，人文蔚起。
（三）农商相结合，兴衰系古道
乌迳位于东部文化圈的中心，乌迳古道与浈江水陆联运交汇处，具有优越的地理区位和便利的交通网络。因此，乌迳逐渐发展为南雄东部商贸中心，粤赣边贸重镇。
乌迳古道开通远早于梅关古道，是“庾岭未开”前南北通衢的水陆要道。历史上的新田圩商店客栈、民间作坊鳞次栉比，往来贸易川流不息，是粤盐、赣粮、闽茶的交易中心，有牙行二百余间，新田之兴旺可见一斑。随着雄新公路建成通车，曾经在历史上对沟通五岭南北极其重要的浈江水陆联运彻底失去了优势，繁盛极当的乌迳路走下了历史舞台，新田村的辉煌也告一段落。
（四）入粤第一仗，精神永流传
1934年10月，中共中央率领中央红军被迫撤离根据地，从瑞金出发，战略转移至广东。广东是中央红军长征离开赣南中央苏区后经过的第一个省份。红军在新田村打响入粤第一仗，也是第一个胜仗。该战役打击了国民党粤军的威风，极大提振了红军长征部队的士气，也为红军顺利过粤北打开了通道。入粤首战告捷后，红一军团大部队进驻新田村休整，宿营祠堂，堂前号召，唱当红军歌，播撒星火；分猪肉，欢度姓氏节。村中老人常常对后辈讲述在这片红色热土下发生的许多军民情深的革命故事，让长征精神熠熠生辉。
第10条 [bookmark: _Toc105899723]历史文化特色
（一）山环水绕的山水格局
新田村三面环山，西南有形似卧虎的“门口岭”，东北有形似金龙的“金龙岭”，东南有山名“天昊岭”；另有一面被浈江环绕，地势东高西低。门口岭、金龙岭、天昊岭和浈江共同组成了新田村的自然基底。
（二）点、线、面结合的布局形态
新田村是复合式村落，规模较大，由宗祠以及许多个分支祠堂为核心发展。村落通过多条街巷，形成了点、线、面结合的布局形态，既有放射又有网络再串联等形成的综合模式。
（三）建筑类型丰富，遗存多而集中，装饰精美
新田村传统建筑类型多样，门楼、祠堂、碉楼、民居、书院等建筑比比皆是；传统建筑保存数量多且集中；传统建筑中还有大量精雕细琢的建筑构件，不仅具有很强的装饰效果，还拥有丰富的历史文化和美学艺术价值。
第11条 [bookmark: _Toc105899724]保护要素
新田村的保护要素由物质文化遗产保护和非物质文化遗产保护两部分组成，即主要包括新田村的山水格局、村落空间肌理、各类保护建筑、历史环境要素和非物质文化遗产等内容（详见附表1：村域保护要素一览表）。
第12条 [bookmark: _Toc77610787][bookmark: _Toc105899725]保护主题
[bookmark: _Toc77610788]（一）耕读传家，南雄第一村
保护新田村的各类文物古迹和世代相传对教育重视的文化氛围，重点突出对历史教育、文化、耕地农田及农业耕作技艺融合的重视，是实现耕育文化保护传承的重要途径，也进一步体现中原迁徙南雄第一村的历史文化价值。
（二）入粤首捷，军民鱼水情
保护“入粤第一仗”遗址以及与红色革命相关的各类历史信息，彰显红军与人民群众军民情深的鱼水关系，传承红色基因，赓续红色血脉。
[bookmark: _Toc77610791][bookmark: _Toc105899726][bookmark: _Toc213255750]第三章 村域的总体保护
第1节 [bookmark: _Toc105899727][bookmark: _Toc213255751] 村域总体保护的策略
第13条 保护策略
[bookmark: _Hlk167634200]（一）历史文脉保护策略
[bookmark: _Hlk167634173]凝练新田村历史文化价值与特色，厘清保护要素，提出管控要求，严守保护底线。明确保护山水景观廊道、村域范围内的田园景观、空间格局、街巷肌理、历史风貌、文物古迹、历史环境要素和非物质文化遗产内容，传承延续村落历史文脉。
[bookmark: _Hlk167634339]
（二）活化利用发展策略
以功能定位为导向，促进历史文化资源系统性整合，协调联动促进新田村发展。提出以祠堂、古驿道、传统建筑、红色遗迹活化利用为主的发展路径。以用促保，盘活古村历史文化资源，赋能古村高质量保护发展。
第14条 总体保护结构
[bookmark: _Hlk167633998]延续新田村村域范围内整体地形和骨架基础，保护新田村所依托的传统建筑与传统山水格局面貌，包括新田村传统建筑集中连片的核心区域、古商街集中分布的商墟、农田环绕的田园景观和入粤第一仗发生地；通过古驿道串联新田村的传统民居与宗祠建筑，以及沿浈江水系的滨水廊道，以此水陆串联村落历史文化资源组成新田村的总体保护结构。
第2节 [bookmark: _Toc105899728][bookmark: _Toc213255752] 村域范围的保护重点
第15条 保护重点
[bookmark: _Hlk167633667]（一）保护山水格局
[bookmark: _Hlk167633651]保护门口岭、金龙岭等山体的轮廓线，禁止随意对山体进行开发；保护山上的植被，保持生态平衡，禁止随意砍伐树木。保护浈江河流新田段水系，保护村内遗存的水塘、古井等水网要素。
[bookmark: _Hlk167633682]（二）保护物质遗产与非物质遗产
[bookmark: _Hlk167633756]包括各级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑、古驿道、历史环境要素、非物质文化遗产等。
（三）保护景观视廊
[bookmark: _Hlk167633848]保护村内周边的基本农田，严格控制该区域的建设，保障新田村与浈江有足够的开敞空间；保护以西川公祠为核心的十字景观视廊。
[bookmark: _Toc77610800][bookmark: _Toc105899729]
[bookmark: _Toc213255753]第四章 名村保护范围的保护
第1节 [bookmark: _Toc105899730][bookmark: _Toc213255754] 保护范围与等级
第16条 [bookmark: _Toc77610802]保护范围划定
[bookmark: _Hlk167634736]新田村历史名村范围主要包括九井十八厅、爱敬堂、叙伦堂等重要的历史文化资源，以及传统建筑集中连片的区域，保护范围约18.61公顷。其中核心保护范围面积约为6.12公顷；建设控制地带面积约为12.49公顷。另外划定确保新田山水格局的完整性的区域作为风貌协调区，面积约26.40公顷。
第17条 核心保护范围的保护控制要求
[bookmark: _Hlk167877920][bookmark: _Hlk167634506]要求确保此范围以内的建筑物、街巷及环境不受破坏，如需改动，必须严格按照保护规划执行并经过上级保护规划主管部门审定批准。各种建（构）筑物的修建必须在保护规划主管部门及文物行政主管部门等有关部门严格监督下进行，其建设活动应以维修、整理、修复及内部更新为主，不得损害新田村历史文化遗产的真实性和完整性，不得对其传统格局和历史风貌构成破坏性影响。其建设内容应服从对文物古迹的保护要求，其外观造型、体量、色彩、高度都应与保护对象相协调，较大的建筑活动和环境变化应由上级保护规划主管部门组织专家评审会通过方可执行。
[bookmark: _Hlk167877912]在此范围内禁止以下活动：破坏传统格局与历史风貌的活动；占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、传统街巷等；修建生产、储存易燃、易爆、有毒等危险物品的工厂、仓库等；在历史建筑上刻画、涂污。
在核心保护范围内不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。对倒塌的房屋或存在严重安全隐患的建筑，按其原有高度、体量进行复建和维修的，不属于新建、扩建范围。
在核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经南雄市人民政府保护规划主管部门会同同级文物主管部门批准。
第18条 建设控制地带的保护控制要求
此范围内的各种修建性活动应在规划、管理等有关部门指导并同意下才能进行，其建筑内容应根据文物保护要求进行，以取得与保护对象之间合理的空间景观过渡。在此范围内的一切建设活动均应经保护规划主管部门、文物行政主管部门审核批准后才能进行。
在此范围内禁止以下活动：破坏传统格局与历史风貌的活动；占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、传统街巷等；修建生产、储存易燃、易爆、有毒等危险物品的工厂、仓库等；在历史建筑上刻画、涂污。
第19条 环境协调区的保护控制要求
[bookmark: _Hlk167634655][bookmark: _Hlk167634632]在此范围内的新建建筑或更新改造建筑，必须服从“体量小、色调淡雅，不高，不洋、不密、多留绿化带”的原则。其建筑形式要求不破坏古村风貌的前提下，可适当放宽。该范围内的一切建设活动均应经保护规划主管部门审核批准后方能进行。
[bookmark: _Hlk167634666]环境协调区内及周边涉水项目的开发建设，应符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《广东省河道管理条例》和《广东省水利工程管理条例》等有关规定和岸线保护与利用等相关规划，确保所在地区江河流域的防洪安全。
第2节 [bookmark: _Toc105899731][bookmark: _Toc213255755] 功能定位与容量控制
第20条 功能定位
[bookmark: _Hlk167634775][bookmark: _Hlk167623939]依托乌迳古道，融合自然景观资源、历史人文资源、红色资源等，将新田村建设成为集历史纪念、艺术文化、特色民居、红色传承等功能于一体的历史文化名村。
第21条 人口规模控制
（一）人口政策
历史文化名村人口的管理将在充分尊重居民居住意愿的基础上，采用自由迁徙原则（由居民意向决定继续在古村居住还是迁出），同时实行一定的政策倾斜，并给予资金方面的相应补偿，鼓励原住居民继续在村落内居住，从而保持历史文化名村人口规模的稳定和生活方式的原真性。自愿迁出的人口由政府妥善安排至其他地段或新村居住。

（二）人口规模
2023年新田村户籍人口为2602人，按3‰自然增长率预估，2035年新田村户籍人口约为2700人。
第22条 开发强度控制
[bookmark: _Hlk167877036][bookmark: _Hlk167803299]规划范围内地块控制指标与上层次规划保持一致，重点规划范围内严格控制宅基地的数量和建设强度，新建建筑密度、容积率不应大于现状指标。
第3节 [bookmark: _Toc105899732][bookmark: _Toc213255756] 空间格局与景观风貌的保护
第23条 自然景观环境的保护
[bookmark: _Hlk167701819]1．保护金龙岭、门口岭、天昊岭三片区的山体轮廓线与自然生态环境，禁止任何单位和个人随意对山体进行大规模开发建设。
2．加强对浈江两岸环境与风貌的保护。严禁进行大规模建设，严格控制流域范围内的规模与建设。
[bookmark: _Hlk167701885][bookmark: _Hlk102576867]3．属于村域范围内的基本农田，严格遵循相关法规的要求。不属于基本农田的，保护山林景观、传统作物和耕作方式，维持生态平衡，禁止建设活动对农田侵占破坏。
第24条 传统格局的保护
以两轴串联四核，构成新田村的空间格局保护结构。
两轴：古村历史文化轴、滨水廊道保护轴
四区：古村底蕴文化区、古村商墟文化区、滨江田园景观区、红军入粤首仗保护区
第25条 传统巷道的保护
[bookmark: _Hlk167663204][bookmark: _Hlk167411326][bookmark: _Hlk167663211]在保护的前提下，采取灵活的技术标准和手段，逐步改善街巷的基础设施条件。保护街巷的传统排水体系，对占用街巷空间并且与传统风貌不协调的市政线路及相关设备应入地或移位。
（一）重点保护街巷
新田村古建筑群内的上石街、新田圩与新田村之间的古驿道，以及村落发展轴线的巷道为重点保护街巷。重点保护街巷要严格保护街巷走向、断面、空间尺度及界面的连续性与完整性，整治传统风貌已有局部轻微破坏的地段。拆除体量不协调及位置不协调的建筑，整饬色彩及立面造型不协调的建筑
重点保护街巷一览表
	序号
	街巷名称
	街巷长度
	保护等级

	1
	上石街
	143米
	重点保护街巷

	2
	二房角街
	71米
	重点保护街巷

	3
	中厅石街
	182米
	重点保护街巷

	
	文明街
	73米
	重点保护街巷

	4
	新田圩主街
	200米
	重点保护街巷

	5
	新田村遗存的古驿道
	400余米
	重点保护街巷


（二）一般保护街巷
一般保护传统街巷为其余的传统街巷，严格保护街巷的位置、名称、尺度。一般街巷的整治主要考虑交通消防需求、经济能力和生活需要，并尽可能与村庄历史环境相符合，街巷两侧建筑按保护范围分区控制要求进行控制。
第26条 重要节点的保护
[bookmark: _Hlk167663326]对名村保护范围内的绿地开敞空间、文物保护单位等重要的公共空间节点进行保护，包括九井十八厅前广场、文明书院前水塘、新田圩的古码头等。注重空间环境的营造，保持传统的格局及建筑风貌，严格控制节点周边的建筑高度与外立面；保护沿节点分布的古树、古井等历史环境要素
第27条 绿化景观的保护
保护现有古树名木及古树后续资源。对古村内部合理进行“抽疏补绿”，通过拆除部分破旧、质量较差的建筑，恢复为花圃绿地或开敞活动空间，提升古村的人居环境质量。
第28条 景观视廊的控制
遮挡视廊的现状建筑近期保留，远期择机降层处理或者拆除更新，保障视线通廊不被遮挡。同时应该满足文物保护单位、历史建筑对周边建筑的高度要求。
1．控制保护范围内的风水塘与周边景观视线的通透性。
[bookmark: _Hlk167665139]2．控制保护以西川公祠为核心，向东西南北四个方向延伸的景观视廊。
第29条 风貌控制引导
[bookmark: _Hlk102576676]（1）通过对村落修缮、整治、改造建筑进行建设引导，实现古村整体风貌提升，与风貌保持良好的文物建筑、历史环境要素等多个节点内容，打造成独具新田特色的历史文化景观轴；
（2）保护村落整体山水环境，提高滨江景观渗透界面的视线通透性和生态性；
[bookmark: _Hlk167802866]（3）以文旅融合为导向，结合新田文化脉络与革命史迹，加强红军入粤展示片区与古村落、古驿道等景观相融合，在村道适当设置连续的绿化景观，弱化现有风貌较差区域的视觉体验，提升展示线路的步行体验。
第4节 [bookmark: _Toc105899733][bookmark: _Toc213255757] 建（构）筑物与历史环境要素整治与管控
第30条 建筑高度控制
1．不可移动文物应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》，确保其自身的高度维持原高，在其顶层上后增加的违章建筑近期必须拆除。
2．相邻建筑高度控制规定：与文物保护单位及文物控制单位相邻的新建、改建和扩建建筑的建筑高度，不得高于前后左右相邻的文物保护单位及文物控制单位中最高部分的建筑（檐口）高度。
[bookmark: _Hlk167636212]3．名村核心保护范围内一般建筑层数不超过一层，檐口高度不超过4米。不协调的中高层建筑应在远期降低层数和高度。
[bookmark: _Hlk198191238]4．建设控制地带内新建或改建的建筑高度不超过两层，檐口高度不超过7米。不协调的高大建筑应在远期降低层数和高度。
[bookmark: _Hlk198191282][bookmark: _Hlk171571516]5．环境协调区内视其保护性质和内容（文物保护、风貌保护）以及周围具体现实情况，新建或改建的建筑不超过三层，檐口高度不超过10米。靠近省道342线区域部分地块，在不影响文物保护和风貌保护的控制要求情况下，控制建筑檐口高度不超过18米。
第31条 各级文物保护单位、未定级不可移动文物的保护整治
各级文物保护单位和未定级不可移动文物要依据《中华人民共和国文物保护法》的有关规定进行严格保护，按照批准的文物保护规划的要求落实保护措施。
第32条 历史建筑、推荐历史建筑的保护整治
对历史建筑和推荐历史建筑，应按照《历史文化名城名镇名村保护条例》关于历史建筑的保护要求进行保护修缮，改善设施。包括日常保养、防护加固、现状修整、重点修复等。
第33条 传统风貌建筑的保护整治
[bookmark: _Hlk167642011]传统风貌建筑的维护修缮参照历史建筑进行，可在保持整体风貌前提下适当放宽，但应保持和修缮外观风貌特征，特别是保护具有历史文化价值的细部构件或装饰物，其原建筑结构不动，但内部允许进行改善和更新，配置水电和卫生设施，以改善居住、使用条件，适应现代的生活方式。
第34条 其它建（构）筑物的分类保护整治
[bookmark: _Hlk167664907]改善：对村中质量较好的建筑实施改善保护措施，主要对内部布局以及设施进行调整完善，不改变建筑外观特征。
[bookmark: _Hlk167664878]保留：对于与保护区传统风貌相协调的其他建筑，其对村落历史风貌无冲突、建筑质量尚可的，可以作为保留类建筑。新田村保留的建筑主要集中分布在传统民居建筑周边、池塘水域附近。
[bookmark: _Hlk167664797]整治：对那些与传统风貌不协调或质量很差的其他建筑，采取整治措施，通过立面改造、建筑降层等整治措施使其符合历史风貌要求。新田需整治改造的建筑主要分布在浈江水两岸、村落周边新建住宅等。
第35条 建筑物兼容性分类管控
鼓励名村范围内建筑多功能使用；不可移动文物可兼容公共服务；其它建筑可适度兼容文化、商业、公共服务设施等多种混合功能。
建筑物功能兼容时坚持以下原则：
1．按照控规要求新建设的建筑物不可兼容。
2．核心保护范围内建筑可兼容公共服务设施。
3．建设控制地带内可兼容公共服务设施和商业。
4．在规划为道路设施用地、公园绿地内的建筑物不可兼容。
第36条 [bookmark: _Hlk167530260]历史建筑、传统风貌建筑保护利用的内容和要求
按照《历史文化名城名镇名村保护条例》《广东省历史建筑和传统风貌建筑保护利用工作指引(试行)》及有关规定对历史建筑、传统风貌建筑进行保护利用。
1．符合历史建筑保护要求的前提下，历史建筑可以通过改造的方式进行保护利用，但不得改动主体框架，不得遮挡体现历史风貌特色的部位、材料、构造、装饰等绿色建筑核心价值要素；
2．对传统风貌建筑保护利用过程中不得擅自改变其原有外观风貌、高度、体量和主体结构；
3．鼓励国有、公共类历史建筑和传统风貌建筑对公众开放，实现其社会效益；
4．鼓励原居民依据保护要求在原址居住，延续传承原有生产生活方式，使用原有营造技艺进行历史建筑的保护，从事当地特色产业的生产经营等相关活动；
5．鼓励设为博物馆、纪念馆、社区图书馆、民俗文化体验馆等；
6．鼓励用作非物质文化遗产保护、岭南民间工艺传承、中华老字号经营等；鼓励引入众创空间、商务办公、文化创意、科技孵化、特色餐饮、民宿客栈等。
第37条 建筑风貌指引
1．建筑色彩
通过有计划地使用色彩，可以充分保持建筑形态和材料特色的基础上，形成形式上的统一营造秩序。色彩应采用白色、青色、深灰色为主基色，浅灰色、棕色、棕红色为辅色。其他色彩为点缀色。建筑色彩的控制比例：主体色占70-80%；辅助色占20-30%；点缀色占比小于5%，禁止大面积使用高饱和度的颜色，有特殊颜色要求的建筑除外。
2．建筑材质
传统建筑在建筑结构安全的前提下，可延续原有的夯土、泥砖，对墙面进行粉刷。在原材料质量达不到安全使用的情况下，可使用色彩相似的新材料延续传统建筑风貌。
现代建筑建议钢筋混凝土材料为主，辅以木材、石材的点缀运用，可以适当使用玻璃材质，但要避免大面积玻璃幕墙的使用。建筑立面所采用的材料强调色彩朴素淡雅，轻盈通透。建筑主体墙面参照建筑色彩引导，宜采用砖墙、石材挂板、涂料、透光玻璃窗相结合。

3．特色构件
保护不可移动文物及传统建构筑物特色细部，新建建筑应局部融入新田特色的细部符号，如照壁、天井、天花、阁楼、屋脊、檐口等的做法，参照新田本土特色构件和《岭南新风貌广东省农房设计方案图集(第二册)》进行风貌协调，体现新田村特色风貌。
以简单实用为原则，尽可能做到统一、协调；残旧破损的、影响安全的门窗应作修补新、替换等工作；其他材料的窗型要求做到干净、整齐；建筑外立面的门、合金窗统一颜适当增加窗套、门套等装饰。
第5节 [bookmark: _Toc105899734][bookmark: _Toc213255758] 环境与设施改善规划
第38条 改造引导
在整体保护的前提下，延续居住为主的传统功能，完善公共服务设施以推动文旅产业发展。鼓励将不可移动文物、历史建筑和传统风貌建筑及其周边农村宅基地发展文化休闲和商业等功能。
第39条 土地利用调整
[bookmark: _Hlk167664496]对现状用地功能进行梳理与调整，建议对局部土地利用功能做以下调整：
[bookmark: _Hlk167664526]1．为满足未来研学旅游需求，结合长征文化公园的建设，在新田圩及游客服务中心增加社会停车场用地；
[bookmark: _Hlk167664538]2．把部分倒塌的房屋变废为宝，形成景观元素。改成绿地公园等开敞空间，形成新的空间节点；
[bookmark: _Hlk167664546]3．其他相关调整详见土地利用规划图。
第40条 道路交通规划
[bookmark: _Hlk167664350]1．传统街巷：在保护传统街巷的前提下，依托新田的传统街巷建设名村核心片区的慢行系统，串联多处历史文化资源形成古村主要的步行游线。
2．对外交通：省道342为进村主要门户道路。规划北村口主入口以及新田圩次入口，改扩建南北两条进村主要道路为双向两车道道路，保证进村车辆顺畅到达相应停车场。
[bookmark: _GoBack]3．静态交通：在游客集散中心和新田圩南侧布局2处社会停车场。为缓解节假日停车压力，规划在临江路沿线划定临时停车位。
第41条 [bookmark: _Toc81234607]公共服务设施规划
[bookmark: _Hlk167637635]（1）新增2处社会停车场，划定临时停车位；
（2）在展示线路上新增多个垃圾收集点，增设3处独立式旅游公厕；
（3）结合长征文化公园的建设，鼓励在远期撤并新田小学，对小学建筑进行改造，符合研学条件需求。
（4）在古村内部设置警务室和医疗保障服务点，保证发生突发状况快速反应。
（5）提升新田村的旅游服务体系，包括文化体验设施、民宿、餐饮设施、购物设施等。
第42条 [bookmark: _Toc78293285][bookmark: _Toc81234608]基础设施规划
（一）给水工程规划
[bookmark: _Hlk167637831]延续使用新田村基本完善的给水管网系统，给水管线尽可能沿现有或规划道路以及巷道敷设接入各家各户。
（二）雨水工程规划
[bookmark: _Hlk167877386][bookmark: _Hlk167637873]在充分利用地形、边沟、暗渠和天然沟渠的基础上，并入现有的管网排水系统。场地内雨水就近排入雨水管网、现状风水塘和浈江。
（三）污水工程规划
[bookmark: _Hlk167637908]规划远期将现状影响南风水塘及周边传统风貌的污水处理设施进行改造，调整为地埋式污水处理池。规划在游客集散中心片区周边新增1处污水处理池，以满足未来研学文旅需求。
（四）电力电讯工程规划
[bookmark: _Hlk167637963]为保护村落的传统风貌，占用街巷空间的电线杆、沿建筑外墙敷设的电力、电信线等市政设施应入地或移位电力通讯管线均要埋地，当埋地条件不允许时，对线路进行隐蔽化设计，减少对街区视觉景观的影响，保证新田村风貌古香古色、原汁原味。
第43条 
第44条 防灾减灾设施规划
[bookmark: _Toc78293286][bookmark: _Toc81234609]（一）消防规划
[bookmark: _Hlk167637185]1．消防站规划
新田村应建设村庄微型消防站。规划对村庄微型消防站的人员配置、站房器材的建设标准提出以下要求：
人员配置：微型消防站人员配置不少于6人，消防值守人员不少于2人。
站房器材：微型消防站配置不1辆以上的消防摩托车（电瓶车），应选配在水量不低于1.5吨的泡沫消防车或水罐消防车。每人配备消防头盔、灭火战斗服、消防手套、消防安全腰带、消防防护靴、消防安全绳、消防斧头、强光手电筒、对讲机各1个，防毒面具和灭火器各2个，每2人配备1具空气呼吸器。选配适量的防爆照明灯、呼救器和方位灯。
2．消防供水
结合给水管设置消防栓，间距不大于80米，同时基于对重要建筑及街巷的保护需求，增加上石街、宗祠群以及文明书院周边的消防栓设置密度，以保证消防安全。为保证火灾时管网的有效水压，规定接市政消火栓的给水管网运行压力为0.14兆帕，火灾时压力从地面算起不应低于0.10兆帕。水塘作为消防备用水源，应保持水塘水量满足消防要求。
3．消防通道
规划将省道342线、乡道、村内的的机动车道作为消防车道，道路宽度控制在4米以上，对于宽度小于4米的街巷建议采用小型消防车进行消业，以满足消防需求。有序整治改造违法建筑和无价值的危房建筑，打通院落或建筑间的间隔，设置避难通道等。
4．灭火器材
市政消火栓宜采用直径150毫米的室外消火栓，并应符合下列要求：室外地上式消火栓应有一个直径为150毫米或100毫米和两个直径为65毫米的栓口；室外地下式消火栓应有直径为100毫米和65毫米的栓口各一个。除布置消火栓以外，对有保护价值建筑适当设置自动喷淋系统保护重要的结构构件。室内装备的手提式干粉灭火器，辅助室内火灾自动报警系统，烟雾探测器，共同组成消防设施系统。
5．防火观察点
在新田村制高点设置一处防火观察点，安排巡查人员利用高度差进行瞭望，及时发现古村可疑烟点并迅速进行排查和处置，第一时间消除火灾隐患。
6．消防新技术应用
规划建议在古村建立一套基于热成像应用的高精度防火系统，通过热成像技术可监测到木构文物内部空间的温度异常，发现火情更快速、预报火警更准确、火警处置更高效，实现科学防火，最大化降低损失。
（二）防洪规划
参考乌迳总规及相关标准，昌水河（浈江）的防洪标准为20年一遇，防山洪10年一遇。按防山洪10年一遇洪水的防洪标准进行规划设计。规划保护沿江植被，不得随意砍伐，保持河道通畅。疏通村庄排水系统，定期对排水沟渠进行疏浚清理，保证排水通畅。
（三）抗震规划
乌迳镇为抗震设防烈度6度区，因此新田村的建设工程按地震基本烈度6度设防。重大建设工程、易产生严重次生灾害工程和核工程必须进行地震安全性评价，并依据评价结果确定抗震设防要求。
（四）防灾避难规划
新田村委会为村庄防灾指挥中心，村落对外道路及主要道路作为避灾疏散线路，开敞绿地、广场作为避难空间。
（五）环境保护规划
[bookmark: _Hlk167637413]1．水体保护：加强对浈江水体的治理。实行雨污分流，把河道治理和水污染治理有机结合起来，进行疏导、拓宽、清扫污泥、杂物、杂草、使水流畅通，达到治河治污的目的。
2．大气环境保护：控制大气污染源。禁止新建对大气有严重污染的项目；有一定大气污染的新建项目，选址远离村落，使其处于主导风向的下游。广泛种植树木，布置绿化，达到良好的空气环境质量标准。
3．噪声控制规划：通过种植隔音效果较好的树木，对噪声起到衰减作用。区域环境噪声控制标准应按照国家相关标准进行控制。
4．固体废弃物控制规划：历史文化名村的垃圾产生量预测包括村民垃圾量及旅游人口垃圾量。逐步推进垃圾分类收集，力争减量化、无害化、资源化，生活垃圾采用袋装收集，专人收运。按风貌相匹配的原则，提升改造现状垃圾收集房、收集桶。
[bookmark: _Toc77610804][bookmark: _Toc105899735]
[bookmark: _Toc213255759]第五章 村域文物古迹的保护
第1节 [bookmark: _Toc105899736][bookmark: _Toc213255760] 不可移动文物、历史建筑和传统风貌建筑的保护
新田村不可移动文物、推荐历史建筑和推荐传统风貌建筑集中于名村保护范围内，存在2处县级文物保护单位、10处未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、推荐历史建筑和推荐传统风貌建筑（共14处）。
第45条 保护名录
（一）不可移动文物保护名录
不可移动文物一览表
	[bookmark: _Hlk167638266]名称
	保护等级
	年代
	类型

	新田村
	县级文物保护单位
	西晋至清
	古建筑

	新田村红军标语
	县级文物保护单位
	民国
	近现代重要史迹及代表性建筑

	新田村爱敬堂
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	明代
	古建筑

	新田村继述堂
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑

	新田村文明楼
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清嘉庆九年（1804年）
	古建筑

	新田村西川公祠
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑

	新田村新屋（九井十八厅）
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑

	新田村叙伦堂
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑

	新田村玉珊祠
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑

	新田文明书院
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑

	新田村奎壁门楼
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑

	新田井
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	明代
	古建筑


（二）历史建筑及推荐历史建筑保护名录
推荐历史建筑名录一览表
	[bookmark: _Hlk167638220]编号
	名称
	始建年代
	功能
	备注

	01
	大夫第
	唐
	传统民居
	推荐历史建筑

	02
	正宜书院
	清康熙年间
	书院
	推荐历史建筑

	03
	民宅自编#01
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	04
	民宅自编#02
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	05
	民宅自编#03
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	06
	民宅自编#04
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	07
	民宅自编#05
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	08
	民宅自编#06
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	09
	民宅自编#07
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	10
	民宅自编#08
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	11
	紫气高腾民宅
	明末清初
	传统民居
	推荐历史建筑

	12
	吉庆堂
	清中期
	传统民居
	推荐历史建筑


注：新田村暂无历史建筑
（三）传统风貌建筑及推荐传统风貌建筑保护名录
[bookmark: _Hlk167641450]推荐传统风貌建筑名录一览表
	[bookmark: _Hlk167641428]编号
	名称
	始建年代
	功能
	备注

	01
	玉鉴祠
	明嘉靖末年
	祠堂
	推荐传统风貌建筑

	02
	缵绪堂
	清
	祠堂
	推荐传统风貌建筑


注：新田村暂无传统风貌建筑
第46条 
第47条 保护范围
[bookmark: _Hlk167640341][bookmark: _Hlk167640305]（一）文物保护单位的保护范围（根据已公布的两线范围图确定）
	[bookmark: _Hlk167640290]名称
	保护区划
	备注

	新田村
	保护范围：新田村主要保护对象为文明门楼、爱敬堂、西川公祠、叙伦堂、奎壁门楼、新田九井十八厅、新田书院、新田红军标语、继述堂、新田井等。保护范围从文物本体向四周延伸，在文物保护单位的基础上外扩5米。
保护范围面积：4715.65平方米
	根据《关于公布我市第四批文物保护单位的通告》雄府[2006]39号内容，该文件将新田村纳入文物保护单位名录，要求对村内古牌坊、古祠堂、古井、古桥、古院落、古民居、古(木、石)雕刻、古书院、古树、古巷道等予以重点保护。

	
	建设控制地带：囊括新田村文物本体从保护范围向四周外扩15米以内并包括周边传统建筑为建设控制地带。
建设控制地带面积：13766.74平方米
	


（二）历史建筑的保护范围
[bookmark: _Hlk167641253]历史建筑的保护范围划定为历史建筑本身和必要的风貌协调区。
第48条 保护控制要求
（一）不可移动文物的保护控制要求
[bookmark: _Hlk167640438]1．未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护要求
[bookmark: _Hlk167640431][bookmark: _Hlk213235024]未定级不可移动文物要作出标志说明，建立记录档案，明确管理责任人，依照国家相关法律、法规执行保护。根据条件将有突出价值的逐步公布为各级文物保护单位，对不可移动文物建筑集中分布具有整体保护价值的历史村镇，可申报为历史文化村镇或传统村落。
未定级不可移动文物的原址保护措施，报县级人民政府文物行政部门批准；未经批准的，不得开工建设。未定级不可移动文物需要迁移异地保护或者拆除的，应当报省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门批准。
对未定级不可移动文物进行修缮，应当报登记的南雄市人民政府文物行政主管部门批准。

[bookmark: _Hlk167640461]2．文物保护单位的保护要求
（1）保护范围
[bookmark: _Hlk167638169]在文物保护单位的保护范围内不得进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；因特殊情况需要进行的，必须保证文物保护单位的安全。
因特殊情况需要在省级或者设区的市级、县级文物保护单位的保护范围内进行前款规定的建设工程或者作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行前款规定的建设工程或者作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，依照生态环境有关法律法规的规定处理。
文物保护工程必须按照《中华人民共和国文物保护法》等法律法规的相关法定程序办理，按照文物保护单位级别实行分级管理，并按相应规定履行报批程序。
（2）建设控制地带
[bookmark: _Hlk167638177]在文物保护单位建设控制地带内修建的建筑物或者构筑物，其形式、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的历史风貌相协调，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别和建设工程对文物保护单位历史风貌的影响程度，经国家规定的文物行政部门同意后，依法取得建设工程规划许可。
建设控制地带内不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，依照生态环境有关法律法规的规定处理。
（二）历史建筑的保护控制要求
[bookmark: _Hlk167640942]历史建筑的保护和修缮，应该严格执行《历史文化名城名镇名村保护条例》《广东省历史建筑和传统风貌建筑保护利用工作指引(试行)》等法律、法规的相关要求。推荐历史建筑线索与历史建筑的保护和整治措施相一致，修缮、迁移、重建，不应损害集中体现历史价值的建筑构件、材料、装饰等的真实性，同时应保持原有的高度、体量、外观形象及色彩等。
严格按照传统工艺和构造，修缮破损的历史建筑，严格保护建筑外立面、主体结构不变。对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的，应当经南雄市历史建筑主管部门会同同级文物主管部门批准，在历史建筑主管部门审批前应予以公示。
南雄市人民政府应当对历史建筑设置保护标志，建立历史建筑档案。未建立历史建筑档案的，不得进行修、迁移保护、拆除等建设活动。
（三）传统风貌建筑的保护
[bookmark: _Hlk99112134]推荐传统风貌建筑与传统风貌建筑的保护和整治措施相一致。
[bookmark: _Hlk99112093]允许对传统风貌建筑进行不改变外观特征调整、完善内部布局及设施的建设活动。
第2节 [bookmark: _Toc105899739][bookmark: _Toc213255761] 其他文物古迹的保护
第49条 古驿道的保护
（一）线路本体
线路本体是较为完整的古驿道本体路段总长度约400米，主要位于新田古村与新田圩之间。
（二）保护内容
保护内容：针对新田村古驿道的线路本体进行保护，主要包括维持线路的空间格局和走向，建立整体的古驿道标识系统。其中重点对新田村内的古驿道遗存进行保护，严格保护驿道线路的空间格局和形式，包括走向、铺地等。
第50条 历史环境要素的保护
[bookmark: _Toc77610821]（一）保护名录
保护构成新田村历史文化名村传统风貌的生产生活设施与古树名木等景物及生态地理景观。（详见附表6：其它文物古迹一览表）
（二）保护范围
[bookmark: _Hlk167642253][bookmark: _Hlk167642216]1．古井：以古井本体向外延伸5米为保护范围。属于不可移动文物的，应按照文物两线范围进行保护。
2．古树名木：古树名木树冠垂直投影及边缘外五米范围内为古树名木保护范围。
3．古码头：以新田村古码头的本体向外延伸5米为保护范围。
4．风水塘：新田村风水塘的本体为主要保护范围。
5．构筑物：如残墙等构筑物本体向外延伸5米
（三）保护要求
1．古井的保护要求
严格保护古井不被破坏，水质不受污染，并对其周边环境进行整治，保护整体生态环境与地下水资源，定期检测古井井水的水位与水质。
[bookmark: _Toc76546080]2．古树名木的保护要求
[bookmark: _Toc77610824][bookmark: _Toc77610822]严禁以下损害古树名木及其生长环境的行为：砍伐、擅自迁移古树名木；借用树干做支撑物，在树上悬挂或者缠绕影响古树名木正常生长的其他物品；刻划、敲钉、攀爬、折枝、剥损树皮、掘根；擅自修剪枝干、采摘花果叶；向古树名木灌注有毒有害物质；在古树名木保护范围内修建建筑物或者构筑物、挖坑取土、淹渍或者封死地面、排放烟气、倾倒有害污水或者垃圾等破坏古树名木生长环境的行为；其他法律法规禁止实施的其他行为。
3．古码头的保护要求
（1）加强新田古码头周边环境整治，推进古码头本体保护与周边环境保护，统筹安排周边区域空间功能和建设项目。
（2）禁止有危害或者影响古码头安全的行为。
4．风水塘的保护要求
禁止侵占风水塘及周边环境的建设活动，改善风水塘水质，保持风水塘水量水位。择机拆除影响风水塘周边环境的大体量建筑，将水塘周边改造成为古村重要的公共空间。
5．残墙的保护要求
[bookmark: _Toc77610826][bookmark: _Toc105899741]保护残墙不被破坏，定期对墙体进行结构安全监测，保证其不被雨水、植物等侵害，并设置信息标识牌，展示相关历史内涵。
第51条 抢救性保护指引
1．定期拍照和拍视频记录传统建筑情况，组织相关部门记录有保护价值的濒危建筑原有建筑布局、结构形式、构件尺寸等基础信息，将这些信息记录在册并归档。这些信息是未来对这些有保护价值的建筑进行修缮或复建的第一手重要资料。
2．对于未倒塌的，但已形成积水的传统建筑，快速组织当地有关部门，挖通排水沟渠，减少水浸对木建和墙体的浸泡侵蚀。同时转移建筑内珍贵的构件至安全地带，避免倒塌后造成更大损失。
3．对于已经倒塌的建筑，快速转移珍贵的建筑构件至安全地带，避免其他不可避免的因素，造成进一步的破坏。已经倒塌导致残损的部件，及时组织人力搜集，严禁使用大型机械设备进行挖掘、清理，最大限度弥补损失。
[bookmark: _Toc213255762]第六章 优秀传统文化与非物质文化遗产的保护
第52条 [bookmark: _Toc105899742]保护内容
[bookmark: _Hlk102565406]新田村保留的优秀传统文化和非物质文化遗产主要包括口头传统、传统地名、具有地方特色的传统节庆以及具有历史价值的名人事迹。
口头传统：新田村的口头传统主要有关于历史上新田的沿革、名人、民间故事和传说、历代关于新田的诗词、方言、民间歌谣、谚语歇后语等内容。
传统地名：新田的许多地名，包括区域、场所或村落街巷名称等由来已久，成为重要的历史印记和群体回忆之一。
地方节庆：以保留最完整“姓氏节”传统节庆为主。
名人事迹：新田历史中有众多名人留下了突出事迹，如李耿直谏被贬来到曲江当县令，描绘新田丰饶的田园和秀美的山庄的“新溪（新田）十景”古诗以及红军入粤第一仗红色事迹。
第53条 [bookmark: _Toc105899743]保护名录
保护市级非物质文化遗产名录1项。
新田村非物质文化遗产名录一览表
	市级非物质文化遗产

	项目类别
	项目名称
	分布区域
	级别
	批次/时间

	民俗
	南雄姓氏节
	南雄市文化馆
	市级
	第二批


第54条 [bookmark: _Toc105899744][bookmark: _Hlk102565720]保护措施
[bookmark: _Toc76546101]（一）活态保护
[bookmark: _Hlk102565746][bookmark: _Toc76546102]鼓励村民以及游客参与优秀传统文化与非物质文化遗产的体验活动。依托新田村物质载体，举办青草狮、南雄姓氏节等非物质文化体验活动。
（二）生产性保护
[bookmark: _Toc76546103]以工艺作坊方式保护特色产品制作手艺，利用传统街巷形成具有当地文化韵味的街道，集中展示新田村的民间手工艺品制作工序展、地方特色食品制作工序，并对工艺作品、纪念品、特产进行销售等。
（三）博物馆式保护
[bookmark: _Hlk102565759]利用原有代表性建筑设置展示馆，对新田村的优秀传统文化及非物质文化遗产进行展示。规划结合宗祠建设置新田历史文化博物馆，负责收藏、展示族谱、村落发展等历史资料，并举行祭祀活动表演，展示并传承新田村信仰文化；结合九井十八厅、大夫第等建筑展示新田村不同历史时期的劳作、生活、艺术、审美、习俗和风情。
（四）记录式保护
运用录音、录像、笔录等方式对新田村的非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录，并建立档案、资料库，利用多媒体、数字化手段建立非遗数据库，且通过博物馆或网络系统进行展示宣传和文化共享。
（五）建立健全传承人的机制
完善专家的指导与支持机制。结合已出台各项保护传承人的相关政策方针，及各地对非物质文化遗产传承人保护进行的有效尝试，对列入非物质文化遗产名录的指定代表性传人，有计划地提供资助，鼓励民族民间艺人带徒授艺，加强中青年艺术骨干的培养，确保优秀非物质文化遗产的传承。
[bookmark: _Toc105880650][bookmark: _Toc105899745]（六）抢救性收集文史资料，提升地方历史可读性
相关部门组织人力、物力，抢救性发掘新田村的有关资料，包括实物资料、影像资料、文字资料，如村落的地理位置、人口数量、民风民俗、宗族家庭数量、街区、建筑形制与分布情况等。及时开展村志编修，充分重视村民的“恋土情结”和乡愁记忆，可以寻根溯源，传承历史文脉，抢救和保存优秀传统文化。
[bookmark: _Toc77610834][bookmark: _Toc105899746]
[bookmark: _Toc213255763]第七章 历史文化遗产的展示利用
第1节 [bookmark: _Toc105899747][bookmark: _Toc213255764] 展示与利用体系
第55条 展示内容
[bookmark: _Hlk167656015][bookmark: _Hlk167656055]包括新田村山水自然景观、村落形态格局、具有代表性祠堂、书院、民居、门楼、商铺等各类建筑以及历史名人、红色事迹、民居民俗文化、传统艺术等非物质文化遗产。
第56条 线路体系
[bookmark: _Hlk167654895][bookmark: _Hlk167385656]规划两条展示线路，包括村落历史文脉游线和长征历史步道游线。
村落历史文脉游线以乌迳古驿道为主线，连接村内历史街巷，重点展示沿线的历史文化资源，形成“入口节点——古村核心片区——新田圩——集散中心”主要展示线路。
长征历史步道游线以入粤第一仗遗址作为核心，结合古村游览讲好红色故事，融合军事体验与国防教育，形成“研学基地——入粤第一仗遗址——集散中心”主要展示线路。
第2节 [bookmark: _Toc105899748][bookmark: _Toc213255765] 展示与利用措施
第57条 [bookmark: _Toc77610837]活化利用
（一）文物古迹的展示与利用
在依法保护各类文物古迹的前提下，合理利用各类文物古迹。
[bookmark: _Hlk167656509]在保证文物安全和不改变文物原状的前提下，鼓励不可移动文物、历史建筑等保护类建筑的多功能使用，建立各类博物馆、专业展示馆、名人纪念馆、故居陈列室，逐步培育为参观游览场所、地域标志性环境景观节点。
[bookmark: _Hlk167656931]（二）优秀传统文化的展示与利用
[bookmark: _Hlk167656949]在继承和弘扬优秀传统文化以及严格保护非物质文化遗产的前提下，结合传统建筑进行布展陈设进行重点展示，积极建设非遗传习所、智慧博物馆及展览馆等文化设施进行重点展示。鼓励本地居民利用自家传统民居作为民俗活动、传统技艺的建筑载体，充分展示优秀传统文化和传统技艺，使游客感受浓厚的历史底蕴和乡土氛围。
第58条 文旅开发
[bookmark: _Hlk167657166]结合古村历史文化资源点和展演空间分布点，通过村落古巷、古驿道等串联，形成集中的文化展示利用区，构成古村展示利用空间体系。在核心保护范围内，旅游开发原则上不增加成规模的餐饮、旅馆等旅游服务设施。
第59条 [bookmark: _Toc77610838]标识系统
在现有标识系统的基础上进一步完善历史文化遗产标识与旅游导览标识，如增加传统街巷门楼标识解说牌，介绍建筑历史、传说故事等。标识设置应以有利于文物保护为原则，避免标识的设置对文物建筑的新破坏。
[bookmark: _Toc77610843][bookmark: _Toc105899749][bookmark: _Toc213255766]第八章 分期规划与规划实施措施
第1节 [bookmark: _Toc105899750][bookmark: _Toc77610844][bookmark: _Toc213255767] 分期规划
第60条 近期行动计划（2021-2025年）
以下为近期行动计划项目建议内容：
	实施重点
	具体内容

	保护工作
	对核心保护范围内的不可移动文物、历史建筑等保护类建筑开展日常保养维护及监测工作，对文物本体进行全面修缮保护。

	
	对古村核心保护范围内的建筑进行分类整治，加强该范围内的建筑安全质量检测，及时对墙面倾斜开裂的建筑进行加固。

	
	按相关程序对名村核心保护范围内的空置建筑进行合理利用，可微改造后作为纪念展览、文化体验的载体。

	
	进一步提升村落整体消防应急处理能力，建设村庄微型消防站。在古村传统建筑群、文物等重点保护对象布置相应的消防设施，逐步投入新型高精度防火系统。

	
	历史建筑、文物行政主管部门及时核定公布新田村一些构建精美、价值突出传统建筑的保护身份。

	环境整治
	对历史街巷进行保护整治，保持街巷尺度不变和两侧建筑界面的完整性。

	
	整治古村环境，改善脏、乱、差的部分（如民居院落内部杂草杂物、加建或搭盖等），营造干净整洁、历史风貌良好的研学文旅环境。

	
	完善村落内外引导标识系统。

	
	对新田圩进行建筑立面整治、环境景观提升和道路拓宽提升。

	
	入粤第一仗遗址公园建设，包括建设（恢复）战壕景观、入口节点的建设、红色雕塑及小品的布置等内容。入粤首捷广场的建设，包括环境整治提升、配套服务设施和古村景观节点提升的建设内容。

	基础设施改善
	完善与研学基地相关的基础设施配套，如大型停车场、研学配套建筑、入粤首捷广场、新田商墟的建设和完善。

	
	三线落地，排污设施改造与新增，满足研学旅游需求。

	展示利用
	展陈空间设备维护、更替。

	
	古村文旅宣传活动。


第61条 [bookmark: _Toc77610845]中、远期规划（2026-2035年）
1．完成建筑分类整治和环境整治项目，核心保护范围内的历史文化遗产保持安全状态，进入常规的长期监控和合理利用状态。
[bookmark: _Toc77610852]2．在保护的基础上科学合理地利用历史文化资源，促进新田村文化产业的发展。
第2节 [bookmark: _Toc105899751][bookmark: _Toc213255768] 规划实施措施
第62条 [bookmark: _Hlk167666018]协调运作
[bookmark: _Hlk167665996]历史文化名村的保护涉及到自然资源、住房建设、文物、林业、应急、水务、市政和环保等多个政府职能部门，应建立并形成一套完善的政府部门协作机制，形成协同推动历史文化名村保护的工作合力。
第63条 资金保障
设立历史文化名村保护的专项资金，广泛争取各方面的建设资金，用于传统建筑的保护、维修、整治和更新。拓展保护资金来源渠道，组建多元化的投资融资体系，建立政府引导、政策保障，市场化运作的招商引资机制。
第64条 社会参与
[bookmark: _Hlk167665795]鼓励企业、事业单位、社会团体和个人捐赠、投资、提供技术服务、志愿活动或者提出建议等方式参与新田村历史文化遗产保护与发展的各层面工作中，县级以上人民政府及其有关部门对在新田村保护工作中做出突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰和奖励。通过建立健全公众参与机制，提高全民保护意识，增强“主人翁”的责任担当。
第65条 挂牌建档
[bookmark: _Hlk167665378]推进挂牌建档工作，留存保护对象身份信息。全面梳理新田村历史文化遗存，建立新田名村数据库，将文物古迹、传统风貌、地方特色及非物质文化遗产等各类文字、声像、实物等资料整理归档，以文字、录音、录像、测绘、数字化多媒体等方式留存历史记忆。
第66条 [bookmark: _Hlk167665420]日常监管
明确村庄保护范围内所有建设活动均要求按法定程序办理报批手续，制定清晰的标准和要求。建立名村监管巡查机制，多部门联动，定期巡查，确保名村保护监管机制的顺利实施。
[bookmark: _Hlk197986812]加大对破坏行为的查处力度。因行政机关原因保护不力造成新田村破坏的，上级人民政府应当责令负有责任的人民政府限期整治，并追究其主要负责人和直接负责人的行政责任。其他人为原因，造成历史文化遗址破坏的，不管是任何单位和个人，都要依法追究其法律责任。
第67条 引导新旧村关系
在新田村的更新中，对有经济条件和意愿新建住宅的村民，积极引导建设成片新农宅，与古村保持适当距离。新村的规模不应过小，同时要注意统一规划、配套基础设施，集约用地，并合理控制建筑风貌，使其与古村有风貌有一定的呼应。
[bookmark: _Toc77610854][bookmark: _Toc105899752]
[bookmark: _Toc213255769]第九章 附则
第68条 [bookmark: _Toc105899753]成果效力
[bookmark: _Hlk165036098]本规划是按《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国文物保护法》和《历史文化名城名镇名村保护条例》等法律法规制定的专项规划，在本规划范围内进行历史文化遗产的各项保护工作和建设活动，均应执行本规划的相关规定与要求。
第69条 [bookmark: _Toc105899754]强制性条文说明
文本中带下划线部分为强制性内容。
第70条 [bookmark: _Toc105899755]施行时间及规划调整
本规划自批准之日起实施。一经批准，原则上不得调整。因经济和社会发展需要，确需调整的，由南雄市人民政府提出专题报告，经上级保护规划主管部门审查同意后，方可组织编制调整方案。
第71条 [bookmark: _Toc105899756]实施主体
本规划由广东省韶关市南雄市人民政府作为牵头部门组织编制，各级保护规划主管部门、文物保护行政主管部门提供技术支持。
第72条 [bookmark: _Toc105899757]解释权说明
本规划由南雄市保护规划主管部门负责解释。
第73条 [bookmark: _Toc105899758]补充说明
本规划由规划文本、图集、GIS数据库和附件（包括说明书、基础资料汇编）组成，规划文本和图集具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc105899759][bookmark: _Toc213255770]附表
[bookmark: _Toc105899760][bookmark: _Toc213255771]附表1：村域保护要素一览表
	要素类别
	要素名称
	具体内容

	自然环境
	自然山体
	[bookmark: _Hlk79920928]门口岭、金龙岭、天昊岭

	
	自然水系
	绕新田而过的浈江河，村内遗存的水塘、古井等水网要素

	
	自然农田
	村内周边的农田，农田水网区域的田园风貌，田间鱼塘

	历史名村
	新田村历史文化名村
	广东省历史文化名村：新田村

	文物古迹
	文物保护单位（2处）
	新田村、新田村红军标语

	
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物（10处）
	新田村爱敬堂、新田村继述堂、新田村文明楼、新田村西川公祠、新田村新屋（九井十八厅）、新田村叙伦堂、新田村玉珊祠、新田文明书院、新田村奎壁门楼、新田井

	
	推荐历史建筑（12处）
	推荐大夫第、正宜书院等12处建筑为历史建筑

	
	推荐传统风貌建筑（2处）
	推荐玉鉴祠、缵绪堂等2处建筑为传统风貌建筑

	
	其他文物古迹
	线性文化遗产：乌迳古驿道

	
	历史环境要素
	古树名木：总计4株古树。
古井：总计古井3处。
古码头：新田古码头。

	非物质文化遗产
	市级非物质文化遗产（1项）
	南雄姓氏节




[bookmark: _Toc105899761][bookmark: _Toc213255772]附表2：历史文化保护控制线划定要素表
	序号
	保护名称
	保护范围
	保护控制要求

	1
	核心保护范围
	核心保护范围为历史主街及其两侧建筑，面积为6.12公顷
	要求确保此范围以内的建筑物、街巷及环境不受破坏，如需改动，必须严格按照保护规划执行并经过上级保护规划主管部门审定批准。各种建构筑物的修建必须在保护规划主管部门及文物行政主管部门等有关部门严格监督下进行，其建设活动应以维修、整理、修复及内部更新为主。其建设内容应服从对文物古迹的保护要求，其外观造型、体量、色彩、高度都应与保护对象相适应，较大的建筑活动和环境变化应由上级保护规划主管部门组织专家评审会通过方可执行。

	2
	建设控制地带
	建设控制地带面积为12.49公顷
	此范围内的各种修建性活动应在规划、管理等有关部门指导并同意下才能进行，其建筑内容应根据文物保护要求进行，以取得与保护对象之间合理的空间景观过渡。在此保护范围内的一切建设活动均应经保护规划主管部门、文物行政主管部门审核批准后才能进行。

	3
	环境协调区
	环境协调区26.40公顷
	在此范围内的新建建筑或更新改造建筑，必须服从“体量小、色调淡雅，不高，不洋、不密、多留绿化带”的原则。其建筑形式要求不破坏古村风貌的前提下，可适当放宽。该范围内的一切建设活动均应经保护规划主管部门审核批准后方能进行。



[bookmark: _Toc105899762][bookmark: _Toc213255773]附表3：文物保护单位、未核定公布为文物保护单位的不可移动文物一览表
	序号
	名称
	保护等级
	年代
	类型
	备注

	1
	新田村
	县级文物保护单位
	西晋至清
	古村落（公布文件分类为古村落）
	-

	2
	新田村红军标语
	县级文物保护单位
	民国
	近代现代重要史迹和代表性建筑
	-

	3
	新田村爱敬堂
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	明代
	古建筑
	-

	4
	新田村继述堂
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑
	-

	5
	新田村文明楼
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清嘉庆九年（1804年）
	古建筑
	文明门楼

	6
	新田村西川公祠
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑
	-

	7
	新田村新屋（九井十八厅）
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑
	-

	8
	新田村叙伦堂
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑
	-

	9
	新田村玉珊祠
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑
	-

	10
	新田文明书院
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑
	-

	11
	新田村奎壁门楼
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	清代
	古建筑
	-

	12
	新田井
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	明代
	古建筑
	-




[bookmark: _Toc105899763][bookmark: _Toc213255774]附表4：推荐历史建筑一览表
	编号
	名称
	始建年代
	建筑质量及建筑细部描述

	01
	大夫第
	唐
	在原墙基和仅存的屏风、两个天井基础下进行修缮，保留原有建筑布局形式，恢复建筑风貌。

	02
	正宜书院
	清康熙年间
	新田十景之一“西窗夜读”的来源地，为两层阁楼的封闭院落，主体格局和结构基本完好。

	03
	民宅01
	明末清初
	建筑为青砖砌筑，勒脚多用红砂岩条石，是上石街一侧重要的传统民居。

	04
	民宅02
	明末清初
	建筑建筑入口大门由红砂岩长石条砌筑，并刻有“泰山石敢当”字样，现大门有数条木条做临时性结构支撑。

	05
	民宅03
	明末清初
	建筑格局基本保留，有保存极为精美的石匾石刻。

	06
	民宅04
	明末清初
	建筑青砖砌筑，建筑平面格局基本完好。

	07
	民宅05
	明末清初
	建筑青砖砌筑，勒脚多用长条红砂岩石条，有铜钱纹样的红砂岩石窗。建筑平面格局基本完好，结构存在安全隐患，墙体开裂倾斜。

	08
	民宅06
	明末清初
	建筑青砖砌筑，外部线条极具特色，直线与曲线相互碰撞，是玉珊祠旁极具特色的一栋民宅。

	09
	民宅07
	明末清初
	建筑结构存在安全隐患，墙体开裂倾斜。建筑构件较为精美。

	10
	民宅08
	明末清初
	建筑为青砖砌筑，勒脚为红砂岩条石砌筑，有精美石刻“泰山石敢当”和太极八卦图石刻。

	11
	紫气高腾民宅
	明末清初
	建筑外部基本完好，屋面局部破损，有精美石匾石刻

	12
	吉庆堂
	清中期
	新田村的议事厅，有较多精美灰塑和木雕


[bookmark: _Toc105899764][bookmark: _Toc213255775]附表5：推荐传统风貌建筑一览表
	编号
	名称
	始建年代
	建筑质量及建筑细部描述

	01
	玉鉴祠
	嘉靖末年
	建筑主体结构、格局基本保留，梁柱等建筑构件为原物，屋面与墙体为村民自发修缮后重砌。

	02
	缵绪堂
	明末清初
	村民自发集资修缮后，其建筑平面格局与主体结构尚存，保存少量建筑遗构，但外立面风貌较差。


[bookmark: _Toc105899765]
[bookmark: _Toc213255776]附表6：其他文物古迹一览表
（1）古驿道保护要素一览表
	名称
	线路本体
	遗存要素

	乌迳古驿道
	线路本体是从江西信封通往南雄的整条驿道线路上的新田古驿道段，是乌迳古驿道的核心线路载体之一。整个乌迳古驿道线路本体遗存除水路以外，陆路古驿道仅剩新田村保留有较长和较为完整的古驿道遗存本体，路段总长度约400米，主要位于新田古村与新田圩之间。
	古驿道线路本体两侧有着诸多历史文化遗存，这些资源以要素的形式分布，构成古驿道沿线的节点体系，包含了古街驿铺、寺观庙亭、宗祠民居、红色遗迹、墓葬遗址等多种形式的遗存类型，是构成新田村古驿道的主要物质空间要素。


（2）历史环境要素一览表：
	序号
	类型
	名称
	保护等级
	地址

	1
	古树名木
	雅榕
	一级
	接龙桥遗址旁，靠近浈江河一侧

	
	
	雅榕
	一级
	村北侧两口风水塘旁

	
	
	雅榕
	三级
	村落南侧书房塘旁

	
	
	雅榕
	三级
	靠近玉鉴祠和新田井旁

	2
	古井
	新田井
	未核定公布为文物保护单位的不可移动文物
	爱敬堂、叙伦堂以南

	
	
	古井
	无
	新田古村东部

	
	
	上背井
	无
	新田古村西侧，靠近玉鉴祠

	3
	古码头
	新田古码头
	无
	新田圩西侧



[bookmark: _Toc105899766][bookmark: _Toc213255777]附表7：非物质文化保护项目一览表
	市级非物质文化遗产
	项目类别
	项目名称
	保护单位
	项目等级
	批次

	
	民俗
	南雄姓氏节
	南雄市文化馆
	市级
	第二批




[bookmark: _Toc105899767][bookmark: _Toc213255778][bookmark: _Hlk167698989]附表8：土地利用现状及规划统计表
土地利用现状统计表
	用地代码
	用地名称
	面积(公顷)

	01
	耕地
	10.04

	0601
	乡村道路用地
	1.1

	0703
	农村宅基地
	27.05

	0801
	机关团体用地
	0.4

	0804
	教育用地
	1.99

	0805
	体育用地
	0.13

	0806
	医疗卫生用地
	0.06

	1402
	防护绿地
	1.32

	1504
	文物古迹用地
	0.2

	17
	陆地水域
	2.32

	总计
	44.61


土地利用规划统计表
	[bookmark: RANGE!A1:C18][bookmark: _Hlk167698955]用地代码
	用地名称
	面积(公顷)

	01
	耕地
	6.68

	0601
	乡村道路用地
	1.95

	0703
	农村宅基地
	25.67

	0803
	文化用地
	0.39

	0804
	教育用地
	3.46

	0806
	医疗卫生用地
	0.06

	0901
	商业用地
	0.33

	120803
	社会停车场用地
	0.35

	1401
	公园绿地
	2.83

	1403
	广场用地
	0.10

	1504
	文物古迹用地
	0.28

	17
	陆地水域
	2.51

	总计
	44.61



