韶关市燃气管理规定

（征求意见稿）

1. 总 则

**第一条**为了加强燃气管理，规范燃气市场经营秩序，保障公民生命财产安全和公共安全，促进燃气事业发展，根据《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》等有关法律法规，结合本市实际，制定本规定。

**第二条**本市行政区域内燃气专项规划编制、燃气设施建设与保护、燃气经营与服务、燃气使用与器具管理、应急抢救等相关管理活动，适用本规定。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为发电、工业生产原料的使用，以及沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本规定。

**第三条** 本市燃气管理工作应当遵循统筹规划、配套建设、安全便民、确保供应、规范服务和节能高效的原则。

**第四条** 县级及以上人民政府应当加强对燃气管理工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，建立燃气发展工作协调机制，及时处理燃气管理工作中的重大事项。

韶关市住房和城乡建设管理局是本市燃气行业主管部门，负责本市行政区域的燃气监督管理工作，并组织实施本办法。具体负责市区燃气专项规划的编制，跨区域燃气企业燃气经营许可审批及燃气工程的建设管理，会同有关部门对跨区域燃气企业经营以及使用安全实施监督管理，会同规划行政主管部门划定燃气设施保护范围以及依法应当履行的其他职责。

市燃气行业主管部门负责督促指导各县（市、区）燃气主管部门编制城镇燃气专项规划，理顺管道燃气特许经营权有关问题，严格控制新增燃气企业（为方便居民用户，可以按照有关规定设立瓶装燃气供应点或服务点），鼓励整合燃气企业，对于经营期限到期的燃气企业应逐步退出，建议一个县级行政区域由一家管道燃气企业及不超过三家瓶装燃气企业经营的格局。

**第五条** 市发展改革、应急管理、自然资源、市场监管、交通运输、公安、消防等有关行政主管部门应当依法履行各自职责，做好燃气管理的相关工作：

（一）市发展改革部门负责符合产业政策和相关规划的天然气管网、天然气汽车加气站、新建LNG气站及其配套设施项目的立项审批，负责城市接气门站前及4MPa高压燃气管道监督管理；

（二）市应急管理部门负责燃气安全生产监督管理工作，负责工业企业作为原材料生产使用的燃气按照危险化学品进行监管及依法调查处理燃气生产安全事故；

（三）市自然资源部门负责在国土空间规划中衔接燃气专项规划，核发燃气建设工程项目用地预审和选址意见、建设用地规划许可。

（四）市市场监督管理部门负责燃气压力容器、压力管道（含市政公用管道）使用单位、液化石油气气瓶生产、经营、充装单位和检验、检测机构的许可审批和安全监督管理；

（五）市交通运输管理部门负责燃气运输车辆的道路交通安全监督管理。

（六）市公安机关负责依法查处危害公共安全的非法存储、销售、运输、盗用燃气和破坏燃气设施等违法行为；

（七）市消防救援机构负责消防安全综合监督管理；

镇（街办事处）、村（居）委员会应当接受燃气行业主管部门的业务指导，协助燃气行业主管部门日常巡查，加强燃气安全宣传，发现问题立即向有关部门报告。

**第六条** 鼓励公民、法人和其他组织对本市燃气事业进行监督。对举报燃气违法经营行为（如销售黑气等）、燃气设施破坏行为和报告燃气安全隐患，有效避免重大风险、挽回重大损失的单位和个人，按照有关规定予以奖励。

**第七条** 各县（市、区）人民政府及燃气行业主管部门应当定期开展燃气安全宣传教育，加强燃气安全知识的宣传和普及，增强市民燃气安全意识，提高市民防范和应对燃气事故的能力。

物业服务企业应当配合燃气行业主管部门和燃气经营企业进行燃气安全宣传。

报刊、广播、电视、互联网等新闻媒体应当积极开展安全用气、节约用气和燃气设施保护等方面的公益宣传。

学校应当结合教育活动进行燃气安全知识教育。

1. 发展规划与设施建设

**第八条** 市燃气行业主管部门应当会同市发展改革、自然资源、交通运输等行政主管部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及本省燃气发展规划，组织编制本行政区域的燃气专项规划，报市人民政府批准后组织实施，并报省燃气行业主管部门备案。

各县（市、区）燃气行业主管部门会同属地有关政府组成部门组织编制适合本行政区域内燃气专项规划，报属地人民政府批准后组织实施，并报市燃气行业主管部门备案。

燃气专项规划涉及空间布局和用地需求的，应当纳入城市总体规划和控制性详细规划。

经批准的燃气专项规划，不得随意变更；确需修改的，应当按照原编制审批程序报送审批并备案。

**第九条** 燃气设施建设应当符合燃气专项规划、环境景观和方便用户的要求，并在项目建设各阶段依照相关规定办理规划及相关许可手续。

**第十条** 燃气管网已覆盖的区域，禁止新建小区气化站、瓶组站等。原已建设的气化站、瓶组站等供气装置应当逐步拆除，用气设施应当接入市政燃气管网供气。在燃气管网覆盖区域内兴建气化站、瓶组站等燃气供气设施的，各有关部门不应批准。

对于已建成的工业园区，纳入现有的特许经营权范围（以后新建产业园或工业园等，按照有关规定，另行研究决定）。

燃气管网暂未覆盖的区域（近期没有能力覆盖的），建设单位可按照有关审批程序申报及技术规范要求建设小区气化站、瓶组站等临时供气设施，并应当委托在本地区取得经营许可的燃气企业进行供气和维护保养。燃气经营企业应当定期检查气化站、瓶组站等临时供气装置，保证供气装置的安全使用，在管网覆盖后应停止使用，并入管网供气。

具备管道燃气供气条件而尚未安装燃气管道的老旧住宅小区，逐步推广安装燃气管道并使用管道燃气。

**第十一条** 新建、改建、扩建燃气设施建设工程必须严格执行工程基本建设程序，依法按程序办理规划、施工图审查、质量安全监督、备案等手续。

**第十二条** 燃气工程开工建设前，建设单位应当依法向住建管理部门申请施工许可。住建管理部门应当自收到申请之日起15个工作日内，对符合条件的建设单位颁发施工许可证。工程投资额在100万以下（含100万）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的燃气工程，可以不申请施工许可。

**第十三条** 燃气工程勘察、设计、施工、监理和安全评价单位应当具备相应资质等级，并将有关资料送燃气行业主管部门核实登记。

安装、改造、维修燃气锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道的施工单位应当取得市场监督管理部门相应的行政许可，方可从事安装、改造、维修活动。

**第十四条** 燃气气化站、储备站等项目工程，建设单位应当依法向住建管理部门申请办理消防设计审查，并在建设工程竣工后向住建管理部门申请消防验收。

属于其他建设工程的，建设单位向住建管理部门申请施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料，并在建设工程验收后向住建管理部门申请办理备案。

**第十五条** 城镇燃气设施工程应当与房屋建筑和市政设施主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收。

燃气工程项目竣工后，建设单位应当依法组织有关单位进行竣工验收，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收情况报燃气行业主管部门备案，同时按规定向城建档案管理机构移交项目建设档案。

大中型燃气工程竣工验收合格后，建设单位应当在建筑物明显位置设置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位等工程质量责任主体的名称和主要责任人姓名。

第三章 燃气经营与设施保护

**第十六条** 从事燃气经营活动的，应当符合《城镇燃气管理条例》和《广东省燃气管理条例》规定的条件，并依法向燃气行业主管部门申请燃气经营许可证，不得超出经营许可范围经营。

**第十七条** 燃气经营企业在从事燃气经营活动的过程中，应当遵守下列规定：

（一）建立健全用户服务档案，按照国家和省、市规定的燃气服务标准向用户提供服务，在服务营业场所公告业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准和服务热线等信息；

（二）不得冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动；

（三）不得倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证；

（四）不得向未取得燃气经营许可证的经营者提供用于经营的燃气；

（五） 不得要求用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务；

（六）不得在不具备安全条件的场所（如地下室）储存燃气。

**第十八条** 管道燃气经营企业除遵守本办法第十九条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）在批准的供气区域内向具备用气条件的单位和个人提供供气服务，并保证安全稳定供气。对供气区域内符合用气条件的单位和个人，不得拒绝供气；

（二）公布管道燃气报装、改装条件，并按照规定及时为用户安装、改装管道燃气设施，保证质量，同时向用户讲解燃气安全常识，不得拒绝供气区域内符合用气条件的单位和个人的报装、改装申请；

（三）不得在未履行必要告知义务的情况下擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业、歇业；

（四）因施工、检修等原因停止供气、降压供气影响用户正常使用燃气的，除紧急情况外，应当提前24小时通知用户；

**第十九条** 瓶装燃气经营企业除遵守本办法第十七条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）向用户提供的气瓶、气质以及气量应当符合国家和省、市的有关规定，不得掺杂、掺假，以假充真，以次充好，充气量的误差超过国家规定标准；

（二）建立气瓶管理台账制度，对自有气瓶喷涂权属单位标记或者安装二维码标签，对进出站气瓶实行登记管理，不得给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气；

（三）使用的气瓶必须按照国家和省、市相关规定的周期进行定期检验，及时淘汰、销毁超过使用年限的气瓶，不得给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

（四）充装瓶装燃气，瓶内残液存量和充气量应当符合国家和省、市规定的标准，不得违规排放燃气或者倾倒残液，不得给残液量超过规定的气瓶充装燃气；

（五）在储配站内按照操作规程充装瓶装燃气，不得在储罐和槽车罐体的取样阀上充装燃气，不得用槽车向气瓶充装燃气或者气瓶间相互充装燃气；

（六） 不得超过瓶装燃气供应站等级规定的容积存放瓶装燃气；

（七）不得销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气；

（八）不得利用配送车辆流动销售燃气或者委托不具备资格的送气人员配送燃气。

**第二十条** 车用燃气经营企业除遵守本办法第十七条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）储气瓶拖车或者槽车在划定的区域内停放，站内拖车或者槽车储气瓶（罐）总容量不得超过核定的容量；

（二）定期检验燃气泄漏报警系统，不得违反安全操作规程在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾等不安全情况下进行加气或者卸气作业；

（三）汽车加气前，主动要求驾驶员将加气车辆熄火并在车旁监护，乘客离车到安全区域等候；

（四）汽车加气前，应当检查气瓶状况或者装置情况，不得为存在气瓶超期未检验、检验不合格，或者超过设计使用年限等不符合安全条件的汽车储气瓶（罐）或者装置进行加气；

（五）不得向无压力容器使用证或者与使用证登记信息不一致的汽车储气瓶（罐）加气；

（六）不得向机动车储气瓶以外的其他气瓶或者装置加气，不得在燃气汽车加气站内充装民用气瓶。

**第二十一条** 燃气经营企业应当每年至少为用户免费提供一次入户安全检查，用户应当对入户检查予以配合，无正当理由不得拒绝。燃气用户拒不配合入户检查的，燃气经营企业可以根据供用气合同采取暂时停止供气的措施。用户在燃气经营企业安排的免费入户安全检查时，因故没有进行入户安检时，用户可以与燃气经营企业另行预约安排入户安全检查。

在入户检查中发现用户存在下列重大安全隐患，可能造成安全事故且不能及时整改到位的，燃气经营企业应当采取停气措施：

（一）燃气设施漏气的；

（二）燃气管道末端（或接口）未设有效封堵的；

（三）使用国家明令淘汰的不带熄火保护装置的燃气燃烧器具、直排式燃气热水器、燃气热水器未有效安装烟道或者烟道未出户、在不符合安全用气要求环境安装燃具、燃气热水器可能引发事故的；

（四）使用假冒伪劣燃气配件，或者使用老化燃气设备存在安全隐患的；

（五）擅自安装、改装管道燃气设施、设备的。

燃气用户整改到位消除安全隐患后，燃气经营企业应当在24小时内恢复供气。

**第二十二条** 瓶装燃气经营企业应当加强对其从事瓶装燃气送气服务人员的管理，并要求其送气人员遵守以下规定：

（一）参加岗前培训，送气时佩戴工牌，统一穿着企业的送气工服装，遵守服务规范，并向用户宣传燃气安全使用知识；

（二）按照与用户的约定，在规定时间内将合格气瓶送至用户指定的地点，并向用户提交正式票据；

（三）承诺免费送气上门的，不得向用户收取送气上门服务费；实行有偿送气上门的，必须严格执行瓶装燃气经营企业向社会公布的统一价格；

（四）送气时用户要求对气瓶进行安装、调试的，送气人员应为用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄露检查和点火调试，确保使用正常，要求用户签收；用户明确提出不要求送气人员安装、调试的，送气人员应当告知用户正确的安装、调试方法，并在签收单上注明；

（五）不得私自在家中、租赁房屋等未经核准的场地存放非自用且已装液化石油气的气瓶，未能及时送出的气瓶应及时送回瓶装燃气经营企业存放；

（六）不得擅自处理超期、漏气等不合格气瓶，发现气瓶漏气的，应当及时送回瓶装燃气经营企业处理。

**第二十三条** 管道燃气经营企业应当定期对用户的燃气计量装置、燃气管道及其附属设施、燃气器具的使用情况进行检查，并负责对燃气管道及其附属设施的维护、维修和更新；燃气分户计量器具出口前的燃气管道及其附属设施的维护、维修和更新费用由燃气经营企业承担，出口后的费用由用户承担。

管道燃气企业维护、维修及更新用户共用的燃气管道及其附属设施时，物业服务企业和用户应当予以配合。

**第二十四条**燃气设施保护范围应当遵循《城镇燃气设计规范》，其中管道燃气设施安全保护范围（指建设工程在燃气管道附近开挖或建设时，应当采取相应的保护措施）为:

（一）低压、中压管道管壁及设施外缘两侧0.7米范围内的区域；

（二）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

（三）高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。建（构）筑物、各类管线与燃气管道设施的净距应当符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）及其他相关技术规范的要求。

**第二十五条** 在燃气管道设施安全保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一） 建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、取土等作业或者动用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

（五）其他危及燃气设施安全的活动。

在燃气管道设施安全保护范围内，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气管道设施安全活动的，有关部门审批燃气管线安全保护范围的，可先咨询燃气经营企业，建设单位应当会同施工单位与燃气经营企业共同制定燃气管道设施保护方案，采取相应的安全保护措施。

施工单位在施工过程中发现有未查明的燃气管道设施的，应当立即停止施工，并向建设单位和燃气经营企业报告。

燃气经营企业应当按规定在燃气设施所在地、地下燃气管道上方和重要燃气设施的显著位置设置明显的安全警示标志。

**第二十六条** 燃气经营企业应当建立燃气管道定期巡查制度，配备具有专业知识的巡查人员和专业检测设备，定期对所属的燃气设施进行巡查、检测、维修和维护，记录巡查情况。对燃气设施破坏事件多发区域和工程建设施工区域的燃气设施要进行重点检查，加大巡查力度、提高巡查频率，确保燃气设施安全运行。

在巡查过程中发现侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施等有可能危及燃气设施安全的行为，巡查人员有权予以制止；经制止无效的，应当立即向燃气行业主管部门、应急管理部门和公安机关报告。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍燃气经营企业对燃气管道等燃气供气设施进行巡查。

**第二十七条** 鼓励燃气经营企业根据其经营规模购买足额的燃气公众责任保险，鼓励燃气用户投保燃气事故保险，承保公司可按照合同约定委托燃气经营企业代收保险费。

第四章　燃气使用与器具管理

**第二十八条** 鼓励燃气用户使用金属软管、波纹软管等防损、抗老化的连接管，具备条件的区域要逐步淘汰普通胶管作为连接管，安装使用带熄火保护装置的燃气燃烧器具、燃气泄漏报警器和燃气切断阀。

**第二十九条**管道燃气用户需安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，应当委托具有相应资质的燃气燃烧器具安装企业或者燃气经营企业实施。

管道燃气用户的需求符合规范要求的，燃气燃烧器具安装企业或者燃气经营企业应当在7日内实施作业；管道燃气用户的需求不符合规范要求的，燃气燃烧器具安装企业或者燃气经营企业应当在当日内以书面形式告知理由。

**第三十条** 鼓励餐饮场所使用管道燃气，燃气用户使用燃气从事餐饮业的，应当遵守下列规定：

（一）建立健全安全管理制度和操作规程，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训；

（二）按照有关规定安装使用安全装置，配备干粉灭火器等消防器材和设施，并保障其正常使用，属于强制检定计量器具范围的应当经强制检定合格；

（三）定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或者应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容；

（四）燃气设施存在安全隐患的，应当积极配合燃气经营企业予以整改。

**第三十一条** 燃气用户使用管道燃气从事餐饮业的，除遵守国家标准和本办法第三十四条用气安全规定外，还应当遵守下列规定：

（一）禁止盗用燃气；

（二）禁止擅自安装、改装燃气管道，擅自动用计量设施；

（三）法律、法规规定的其他用气安全规范。

**第三十二条** 燃气用户使用瓶装燃气从事餐饮业的，除遵守国家标准和本办法第三十条用气安全规定外，还应当符合下列规定：

（一）存瓶总重量超过100千克时，应当设置单独气瓶间（瓶组站）。气瓶间（瓶组站）应按照有关报建审批程序报建批准方可建设。气瓶间（瓶组站）应通风良好，设置可燃气体浓度报警器、采用防爆型用电设备，不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物，禁止堆放易燃易爆物品和使用明火；

（二）采用自然气化且储存燃气总重量大于420千克，或者采用强制气化的，应当按照国家标准规定设置瓶组气化站；

（三）气瓶组禁止与燃气器具布置在同一房间内；

（四）单个气瓶与单台燃气器具采用软管连接的，应当符合规范标准，发现软管出现老化、腐蚀或者到达标注的使用期限等，应当立即更换；

（五）多个气瓶供应一台或多台燃气器具的，应当将燃气器具固定后采用符合国家标准的硬管连接，并将用气设备固定；

（六）禁止使用气液双相瓶（双阀瓶），备用燃气气瓶应当与在用燃气气瓶分开放置或者用防火墙隔开；

（七）气瓶间（瓶组站）建设管理应遵守本办法第十条的规定。

**第三十三条** 燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（一）将燃气设施作为负重支架堆放、悬挂物品或者将燃气管道作为电器设备的接地导体；

（二）进行暗埋、暗封燃气管道等危害燃气设施安全的装饰、装修活动；

（三）安装、使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案、报废或者不符合气源要求的燃气燃烧器具或者气瓶；

（四）违反消防安全规定，储存、经营燃气的场所与居住场所设置在同一建筑物内或者与居住场所没有保持安全距离；

（五）擅自将燃气经营企业的气瓶交由其他燃气经营企业或者未经许可的个人进行充装燃气；

（六）未按气瓶残液回收规程规定清除液化石油气气瓶内的残。

燃气用户出现前款规定行为之一的，燃气经营企业应当提出整改措施，并督促、协助用户落实整改。对拒不整改的管道燃气用户，管道燃气经营企业可以停止供气。申请开户的管道燃气用户存在前款规定行为之一的，管道燃气经营企业应当拒绝开通燃气。

**第三十四条**  在管道燃气覆盖的区域，鼓励高层住宅楼安装使用管道燃气，不应使用电梯装载瓶装液化气；鼓励商业综合体、人员密集小区安装使用管道燃气。

第五章　应急抢救与监管

**第三十五条** 燃气行业主管部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，针对燃气安全事故的发生原因进行深入的统计分析，研究燃气安全运行的监管手段和制定燃气安全事故的预防、处理方案。燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案，并报所在地燃气行业主管部门备案。

**第三十六条** 燃气安全事故发生后，燃气经营企业应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修，并在规定时限内向燃气行业主管部门报告。燃气经营企业进行燃气设施抢修时，可以采取紧急措施，有关单位和个人应当给予配合，不得以任何理由阻挠或者干扰抢修。

燃气行业主管部门应当根据事故报告情况，启动燃气安全事故应急预案，有关部门应当按照各自职责和业务范围，采取应急联动机制，密切配合，做好燃气安全事故的处理工作。

燃气经营企业在接到有关部门的燃气事故抢险、抢修通知后，应当在规定时间内抵达指定地点参与抢险、抢修。

**第三十七条**燃气安全事故发生后，有关单位和人员不得隐瞒不报、谎报、迟报或者漏报；燃气行业主管部门以及其他单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

**第三十八条**燃气经营企业应当组建专职抢险维修队伍，配备必要的抢险抢修器材、防护用品、交通和通讯工具，定期组织演练，并设置和公布抢险抢修电话，设专人24小时值班，发现或者接到燃气故障、事故报警后，立即组织人员赶赴现场实施抢修。

**第三十九条**燃气供应企业应当根据供气规模设立相应的燃气应急气源储备库。

鼓励燃气供应企业建立合作机制，对各燃气应急气源储备库进行连通，相互补充。燃气应急气源储备库的燃气供应应当优先保障居民用气、集中供热用气以及医院、学校、公交车、出租车等民生用气。

**第四十条** 燃气行业主管部门和其他有关部门应当建立燃气安全网络监控平台系统，运用信息化技术对燃气经营企业的经营活动和燃气设施、设备、器材的安全性进行监督管理。燃气行业主管部门应当将多次违法、违法行为情节恶劣的燃气经营企业列入重点监管对象名单，增加监督检查和抽检频次。

鼓励燃气经营企业运用信息化技术对燃气充装、运输、供应、配送、使用、检测的全过程进行记录和管理。

燃气经营企业应当将按规定配套安装的燃气浓度检测报警器与燃气安全网络监控平台系统连接，以实现对燃气浓度检测报警器运行情况的第三方监控。

**第四十一条** 燃气行业主管部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门根据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第一款第四项规定，对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的燃气设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的气瓶予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营燃气或者气瓶的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

**第四十二条** 有关部门可以委托具有相应资质的企业，或在燃气协会指导下对依法没收的气瓶进行处置。受委托的企业应当及时将气瓶内的燃气抽出进行无害化处理，并将气瓶送至有资质的气瓶检验机构进行检验。

经检验确认为不合格的气瓶，由有资质的气瓶检验机构依照有关规定销毁。经检验确认为可以继续使用且压印有燃气经营企业标识、编号等钢印的气瓶由该燃气经营企业定向购买，气瓶价格的确定参考新气瓶价格进行合理折旧；未压印有燃气企业标识、编号但符合使用标准的气瓶，由受委托的企业参考新气瓶价格进行合理折旧后回收。

对燃气无害化和气瓶处理的所得收入扣除相关费用后，依照有关规定上缴国库。

第六章　法律责任

**第四十三条** 违反本办法第十条第一款规定，在燃气管网已覆盖的区域内新建小区气化站、瓶组站等临时供气装置的，由燃气行业主管部门根据《广东省燃气管理条例》第四十六条第二款规定进行处罚。

**第四十四条** 违反本办法第十七条第三项、第四项及第五项规定的，由燃气行业主管部门根据《城镇燃气管理条例》第四十六条规定进行处罚。

**第四十五条** 违反本办法第十九条第一项至第五项规定的，由市场监督管理部门、燃气行业主管部门分别依照有关规定进行处罚。

违反本办法第十九条第六项至第八项规定的，由燃气行业主管部门责令改正，可以处1万元以下罚款。

**第四十六条**违反本办法第二十二条第一项至第三项规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正，并可对送气人员处50元以下罚款，对所属的燃气经营企业处3000元以下罚款。

违反本办法第二十二条第四项至第六项规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正，并可对送气人员处1000元以下罚款。

**第四十七条** 燃气用户违反本办法第三十条第一项、第三项和第四项，第三十三条第二项，第三十四条第四项至第六项，第三十五条第一款第一项至第四项、第六项、第七项规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处2万元以上10万元以下罚款，对个人可以处200元以上1000元以下罚款。

餐饮场所燃气用户违反本办法第三十二条第二项规定，未按照有关规定使用可燃气体浓度报警器的，由消防救援机构依照有关规定处理；使用未经强制检定合格计量器具的，由质量技术监督行政主管部门依照有关规定处理。

餐饮场所燃气用户违反本规定第三十一条第一项规定的，由公安机关依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚。

燃气用户违反本规定第三十二条第一项至第三项，第三十三条第一款第五项规定的，由消防救援机构根据《中华人民共和国消防法》有关规定进行处罚。

第七章　附则

**第四十八条** 本办法中下列用语的含义：

（一）燃气，是指燃气经营者供给燃气用户作为燃料使用并符合相关标准的气体燃料，包括天然气、液化石油气和人工煤气等；

（二）燃气设施，是指人工煤气生产厂，燃气储配站、门站、气化站、瓶组站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、庭院燃气设施和共用燃气设施以及户内燃气设施等；

（三）燃气燃烧器具，是指以燃气为燃料的燃烧器具，包括居民家庭和商业用户、工业用户所使用的燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、燃烧炉等器具。

**第四十九条** 本办法自2020年 月 日起施行，有效期 年。