国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程（第二标段）施 工

标段划分

**2、项目概况与招标范围**

2.1、项目概况与招标范围

2.1.1、建设地点：韶关市乳源县境内 。

2.1.2、建设规模：本招标项目第二标段起于鸭麻湖大桥，起点桩号为K445+700，经大圳村、新村、苦竹村、月街村、跨越月坪河，终于乳源沙坪即乳源县与清远阳山县交界处，终点桩号K465+275，对接目前规划修建的国道 G323线阳山乳源交界至岭背段改造工程，全长19.441公里，含一座中桥、一座大桥、一座隧道。 采用二级公路技术标准，设计速度为40公里/小时，路基宽为10米，水泥混凝土路面。工程预算额约2.924亿元，建安总投资约2.324亿元。

2.1.3、计划工期：计划工期为 915 日历天，实际开工时间以监理签发开工令为准。

2.1.4、招标范围：施工图设计和工程量清单范围内的建安工程。

2.2、标段划分

本项目招标共分一个标类二个标段。第二标段具体见附件1。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 讫桩号 | 长度  （km） | 主要工程项目 | 对申请人资质要求 | 备注 |
| 第二标段 | 标段的划分及主要工程项目情况详见附件1 | | | 具备《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159 号）规定的公路工程施工总承包二级以上（含二级）资质 | 资格审查条件附录1  至附录6  详见附件2 |